
**VX- 3004F / VX-3008F / VX-3016F**

****

**Vlastnosti:**

* VX- 3004F: až 4 zosilňovače (1 zóna - 1 zosilňovač, 4 zóny AB alebo 3 zóny AB + pohotovostný zosilňovač)
* VX -3008F: až 3 zosilňovače (prepínanie 8 zón medzi 2 zosilňovačmi + pohotovostný zosilňovač alebo 8 zón voľne priraditeľné k 1 alebo 2 ampérom)
* VX- 3016F: až 2 zosilňovače (16 spínaných zón + pohotovostný zosilňovač alebo 2 x 8 spínaných zón)
* Všetky povinné indikácie a kontroly podľa EN 54-16
* Indikácia stavu pre každú reproduktorovú linku
* Vstupné DSP: rôzne typy filtrov, kompresor, potlačenie spätnej väzby, hlasovo riadené vysielanie
* Výstupný DSP: rôzne typy filtrov, kompresor a oneskorenie až 2,7 sec.
* Regulácia okolitého hluku (ANC)

**Špecifikácia:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VX -3004F | VX -3008F | | VX -3016F |
| Napájací zdroj | 20 – 33 V DC | | | |
| Výstup reproduktora | 4 AB zóny | 8 | | 16 |
| Výkonový zosilňovač | 4 | 3 | | 2 |
| Audio vstup | 4 (linka: -20 dBV / mikrofón: -60 dBV , voliteľné phantomové napájanie) | | | |
| Prepojenie vzdialeného mikrofónu | 2 (max. 8RM) | | | |
| LAN porty | 2 | | | |
| Kontrolný vstup | 16 + 2 (napäťovo riadený) | | | |
| Kontrolný výstup | 8 + 3 (CPU OFF) | | | |
| Výstup ovládania relé | 8 | 8 | 16 | |
| Povrchová úprava | Panel: Povrchovo upravený oceľový plech, čierny, 30% lesk, farba | | | |
| Rozmery | 482,0 x 132,6 x 345,0 mm | | | |
| Hmotnosť | 7,6 kg | 7,9 kg | | |