# Menubar - File
FileToolStripMenuItem = Fichier(&F)
NewToolStripMenuItem = Nouveau(&N)
OpenToolStripMenuItem = Ouvrir(&O)
SaveToolStripMenuItem = Enregistrer(&E)
SaveAsToolStripMenuItem = Enregistrer sous(&S)
DataOutputToolStripMenuItem = Données(&D)
PrintSetDataMenuItem = Configuration impression(&C)
CsvSetDataMenuItem = Sauvegarde données(&C)
RMLabelToolStripMenuItem = Etiquette RM(&L)
ExitToolStripMenuItem = Fermer(&X)

# Menubar - Language
LanguageToolStripMenuItem = Langues(&L)
OpenToolStripMenuItem1 = Sélection(&S)

# Menubar - Communication
CommunicationToolStripMenuItem = Communication(&C)
DownloadToolStripMenuItem = Chargement :VA->PC(&D)
UploadToolStripMenuItem = Chargement :PC->VA(&U)
NetworkToolStripMenuItem = Configuration réseau(&N)

# Menubar - Utility
UtilityToolStripMenuItem = Utilitaire(&U)
EVToolStripMenuItem = EV(&E)

# Menubar - Help
HelpToolStripMenuItem = Aide(&H)
VersionToolStripMenuItem = Version(&A)

# Form - Title
FormMain = Programmation VM-3000
FormLanguage = Changement de langue
FormNetwork = Configuration réseau
FormEv = EV
FormAbout = Information version
FormWarning = Attention
FormQuestion = Question
FormInformation = Information
FormProgress = En cours

# Menu
ButtonSystem = Système
ButtonConfiguration = Configuration
ButtonZone = Zone
ButtonOperation = Evénement
ButtonPriority = Priorité
ButtonSurv = Surveillance
ButtonLog = Registre(log)
ButtonErrorList = Liste erreur

# Commnon Button
ButtonUpdate = Mise à jour 
ButtonOk = OK
ButtonCancel = Annuler
ButtonYes = Oui
ButtonNo = Non
ButtonClose = Fermer

# Language Setting
LabelLanguage = Langue

# Network Setting
LabelIp = Address IP
LabelPort = N° Port
ErrorMessageIp = Address IP invalide
ErrorMessagePort = N° Port invalide

# EV
LabelItemEvSoundSource = EV
LabelItemEvFileSelect = Nom sélection
LabelItemEvPlayStop = Lecture / Stop
LabelItemEvUpload = PC -> VM-3000
LabelItemEvFileSize = Taille
ButtonEvFileReference = Liste
ButtonEvFileReset = Annuler
ButtonEvFileUpload = PC -> VM-3000
ButtonEvFileDelete = Supprimer
ButtonEvAllDownload = VM-3000 -> PC
ButtonEvAllUpload = PC -> VM-3000
ButtonEvFileSave = Enregistrer
LabelEvFileTotalSize = Taille Total

# Help
LabelVersion = Version

# Common Label
LabelNo = No.
LabelPreviousButton = Précédent
LabelNextButton = Suivant
LabelSubMenuVaVe = VM-3000VA / VM-3000E
LabelGeneral = Générale
LabelEmergency = Urgence
LabelInput = Entrée
LabelBgm = Musique
LabelOutput = Sortie
LabelEv = EV
LabelRm = RM
LabelFm = VM-3000VA

# Common Message
MessageOpenFileDialogTitle = Sélectionner le fichier à ouvrir
MessageSaveFileDialogTitle = Choisissez s'il vous plait le fichier sauvegarde. 
MessageSetDataFileSaveQuestion = Voulez-vous enregistrer les données?
MessageSetDataFileReadCompleted = Lecture données termine
MessageSetDataFileSaveCompleted = Ecriture données termine
MessageSetDataFileCsvOutputCompleted = Les données envoyées étaient le fichier CSV. 
MessageLogSaveCompleted = La sauvegarde du journal d'événement(log) est terminée.
MessageSetDataFileInitialQuestion = Voulez-vous initialiser les données ?
MessageSetDataFileInitialCompleted = Les données ont été intialisées.
MessageSeDataDownloadCompleted = Réception données termine
MessageSeDataUploadCompleted = Envoi données termine
MessageEvDownloadCompleted = Réception fichier EV termine
MessageEvUploadCompleted = Envoi fichier EV termine
MessageEvSaveCompleted = La sauvegarde fichier EV termine.
MessageEvFileSaveQuestion = Voulez-vous enregistrer fichier EV?
MessageEvFileDeleted = Suppression fichier EV termine
MessageProgramVaVeUploadCompleted = L'envoi du programme (VA+E) est terminé.
MessageProgramRM300MFUploadCompleted = L'envoi du programme (RM-300MF) est terminé.
MessageLogDownloadCompleted = Réception registre termine
MessageProgressBar = En cours
MessageInstalledPrinterNone = Pas d'imprimante installée
MessageSetDataUploadDiscontinuance = L'envoi des données a été arreté.
MessageSetDataReadDiscontinuance = La lecture des données  a été arreté.
MessageSetDataReadRepair = Envoi données correctes
MessageWait = SVP attendez un moment
ErrorMessageAppDoubleStart = Il a déjà commence.
ErrorMessageSeDataDownload = La réception des données a échoué.
ErrorMessageSeDataUpload = Problème réception données
ErrorMessageSetFileBroken = Problème envoi données
ErrorMessageInitSetFileBroken = Envoi des données interrompus
ErrorMessageInitSetFileFailed = Initialisation des données interrompus
ErrorMessageSetFileSave = Problème dans la sauvegarde du fichier de données.
ErrorMessageEvDownload = Problème dans réception données EV
ErrorMessageEvUpload = Problème dans envoi données EV
ErrorMessageEvDelete = Problème dans suppression données EV
ErrorMessageEvFile = Verifier si le fichier son est au format, 16 bit mono, échantillonage 48KHz,PCM.
ErrorMessageProgramVaVeUpload = Problème dans l' envoi du programme (VA+E) 
ErrorMessageProgramRM300MFUpload = Problème dans l'envoi du programme (RM-300MF) 
ErrorMessageLogDownload = Problème dans réception registre(log)
ErrorMessageLogFileBroken = Fichier registre(log) endommage
ErrorMessageFileRead = Problème dans fichier mode lecture
ErrorMessageFileWrite = Problème dans fichier mode ecriture
ErrorMessageCSVCreate = Probleme dans la fabrication du fichier de CSV. 
ErrorMessageNetworkAvailable = Pas de connexion avec le réseau
ErrorMessageNetworkConnectAndOk = SVP Connecter réseau,puis presser OK
ErrorMessageConsistencyZone = Sortie  pas programmee sur ce groupe de zone
ErrorMessageConsistencyCOUT = Télécommandes de sortie non valable sur VM-3000E
ErrorMessageConsistencySurv = Surveillance pas arrete
ErrorMessageConsistencyEOL = EOL error 1
ErrorMessageConsistencyEOL2 = EOL error 2
ErrorMessageLcdMode = Le VM-3000VA n'est pas prepare pour envoi ou réception données.
ErrorMessagePing = Le VM-3000VA correspondant à cette address internet n'est pas connecté.
ErrorMessageInputOutOfRange = Il y a des caracteres autres que le format alphanumerique comme "*", "/", "_", "(", ")", "-".
QustionMessageEditSetData = Les données sont ils correct?
QustionMessageResetErrorList = Voulez-vous restaurer automatiquement?
QustionMessageSetDataRepair = Erreur dans envoi données.\nVoulez-vous restaurer automatiquement?
QustionMessageFileOverWrite = Fichier {0} existe déjà.\nVoulez-vous le remplacer? 
QustionMessageRemoveEventEOL = Cette modification supprime le type de contact avec les paramètres appropriés.êtes vous d'accord?
QustionMessageRemoveRepeatingEOL = Cette modification supprime le type de contact avec les paramètres appropriés.êtes vous d'accord?

# File Filter
FileFilterSetData = Fichier programme VM-3000 (*.vmd)|*.vmd|Tous les fichiers (*.*)|*.*
FileFilterSetDataCSV = Envoi données Fichier CSV VM-3000  (*.csv)|*.csv|Tous les fichiers (*.*)|*.*
FileFilterEv = Fichier EV VM-3000  (*.wav)|*.wav
FileFilterLog = Fichier registre(log) VM-3000 (*.m3l)|*.m3l|Tous les fichiers (*.*)|*.*
FileFilterLogCSV = Fichier registre(log) CSV VM-3000  (*.csv)|*.csv|Tous les fichiers (*.*)|*.*

# System
ContextMenuStripDelete = Supprimer
MessageRmDelete = La programmation pupitre (RM) et la programmation de la diffusion ont changé par rapport à la valeur initial.êtes vous d'accord?
LabelSystemType = Configuration
LabelVM3000ENumber = Nombre de VM-3000Es
LabelAtt = Attenuateur EXT.
LabelEOL = Fin de ligne
ComboBoxItemSystemType1 = Amplificateur de secours:Non utilisé
ComboBoxItemSystemType2 = Amplificateur de secours: Utilisé
ComboBoxItemSystemType3 = Système Musique/Appel
ComboBoxItemNotUsed = Pas utilisé
ComboBoxItemUsed = Utilisé
ComboBoxItemAllOutput = Tout sortie
ComboBoxItemEachOutput = Chaque sortie
ComboBoxItemEOLOutput = Chaque sortie
ComboBoxItemEOLDevice = Chaque Périphérique
ComboBoxItemEOLSystem = Système

LabelVa = VM-3000VA
LabelVe = VM-3000E
LabelRM300MF = RM-300MF
LabelRM320 = RM-320F
LabelRM200M = RM-200M
LabelRM210 = RM-210
LabelSubAmp = Amplificateur exterieur
LabelStandbyAmp = Amplificateur de secours
LabelBeginingRmId = ID {0}
LabelBeginingRmExtNumber = EXT{0}

# Naming
LabelTitleAI = Entrée Audio
LabelTitleAO = Sortie Audio
LabelTitleCI = Télécommande d'entrée
LabelTitleCO = Télécommande de sortie

LabelItemName = Nom
LabelItemPreAnnounceTone = Carillon 
LabelItemBgm = Musique

ComboBoxItemPreAnnounceTone1 = Aucun
ComboBoxItemPreAnnounceTone2 = 1-tone
ComboBoxItemPreAnnounceTone3 = 2-tone
ComboBoxItemPreAnnounceTone4 = 4-tone
ComboBoxItemPreAnnounceTone5 = Gong

LabelNamingGenEv1 = EV-1
LabelNamingGenEv2 = EV-2
LabelNamingGenEv3 = EV-3
LabelNamingGenEv4 = EV-4
LabelNamingGenEv5 = EV-5
LabelNamingGenEv6 = EV-6
LabelNamingEmgEv1 = Evacuation EV
LabelNamingEmgEv2 = Alerte EV
LabelNamingFiremansMike = Micro Pompier

LabelNamingZone = Zone{0}
LabelNamingVaAIInput = VA-ENTREE{0}
LabelNamingVaAIBgm = VA-MUSIQUE{0}
LabelNamingVaAO = VA-SORTIE{0}
LabelNamingVaGeneralCI = VA-Général-CI{0}
LabelNamingVaEmergencyCI = VA-Evacuatio-CI{0}
LabelNamingVaGeneralCO = VA-Général-CO{0}
LabelNamingVaEmergencyCO = VA-Evacuatio-CO{0}
LabelNamingELocalInput = E{0}-LOCALINPUT

LabelNamingEAIRm = E{0}-RM{1}
LabelNamingEAO = E{0}-SORTIE{1}
LabelNamingEGeneralCI = E{0}-Général-CI{1}
LabelNamingEEmergencyCI = E{0}-Evacuatio-CI{1}
LabelNamingEGeneralCO = E{0}-Evacuatio-CO{1}
LabelNamingEEmergencyCO = E{0}-Evacuatio-CO{1}

LabelNamingVaMfSw = RM300MF/{0} {1}
LabelNamingVaMfRm320Sw = RM300MF/{0}320/{1}{2}
LabelNamingVaRmRSw = RM200M/{0} R{1}
LabelNamingVaRmRm210Sw = RM200M/{0}210/{1}{2}

# Event
LabelOperationSet = Programme de diffusion
ButtonMainMenuGeneral = Diffusion générale
ButtonMainMenuEmergency = Diffusion urgence
ButtonMainMenuRM = Touche des pupitres
LabelNamingSet = Nom programme
LabelSubMenuMfRm = RM-300MF / RM-200M
LabelSubMenuRM210Number = Nombre de RM-210s
LabelSubMenuRM320Number = Nombre de RM-320Fs
LabelTerminal = Télécommande d'entrée
LabelSwitch = Touche urgence
LabelItemSwName = Nom des touches

LabelItemGenInputNo = No.
LabelItemGenInputName = Nom
LabelItemGenSoundSourceName = Fonction
LabelItemGenControlOut = Cte de Sortie
LabelItemGenZone = Zone

LabelItemEmgInputNo = N°.
LabelItemEmgInputName = Nom
LabelItemEmgSoundSourceName = Fonction
LabelItemEmgControlOut = Télécommandes de sortie
LabelItemEmgZone = Contenu1
LabelItemEmgBreak = Contenu2
LabelItemEmgMode = Mode

LabelItemRmType = Pupitre général
LabelItemRmNumber = PupitreN°
LabelItemRmName = Nom
LabelItemRmFunction = Fonction
LabelItemRmZone = Zone
LabelItemRmControlOut = Cte de Sortie

LabelItemMfType = Pupitre Urgence(RM)
LabelItemMfNumber = MF No.
LabelItemMfName = Nom
LabelItemMfFunction = Fonction
LabelItemMfZone = Zone
LabelItemMfControlOut = Cte de Sortie

LabelEmgTalkChime = Tonalité
LabelRM200MLSw = L
LabelRM200MRSw = R
ComboBoxItemBeginningEV = EV-
ComboBoxItemSoundSourceEmgEv1Level = Evacuation(Maintenu)
ComboBoxItemSoundSourceEmgEv1Pulse = Evacuation(Impulsi.)
ComboBoxItemSoundSourceEmgEv2Level = Alerte(Maintenu)
ComboBoxItemSoundSourceEmgEv2Pulse = Alerte(Impulsi.)
ComboBoxItemSoundSourceReset = Fin d'urgence
ComboBoxItemSoundSourceSilence = Silence
ComboBoxItemSoundSourceAmpCutLevel = Coupure AMP.(Maintenu)
ComboBoxItemSoundSourceAmpCutPulse = Coupure AMP.(Impulsi.)
ComboBoxItemCtrlModeNormallyOpen = NO
ComboBoxItemCtrlModeNormallyClose = NC
ComboBoxItemZoneDisable = Non utilisé
ComboBoxItemZoneEvStop = Stop
ComboBoxItemFunctionDisable = Non utilisé
ComboBoxItemOutputTerminalDisable = Non utilisé
ComboBoxItemSoundSourceDisable = Non utilisé
ComboBoxItemFunctionEnable = Utilisé
ComboBoxItemFunctionZoneSelection = Sélection de zone
ComboBoxItemFunctionEVStart = Message EV
ComboBoxItemFunctionFaultAcknowledge = Affichage défaut
ComboBoxItemFunctionAllSelect = Appel Général

LabelOperationSwEmergency = Urgence
LabelOperationEmergencySw1 = Accuse de réception
LabelOperationEmergencySw2 = Debut urgence
LabelOperationSwEvacuate = Evacuation
LabelOperationEvacuateSw1 = EV evacuation
LabelOperationEvacuateSw2 = Aucun
LabelOperationSwAlert = Alerte
LabelOperationAlertSw1 = Alerte unité vocale
LabelOperationAlertSw2 = Test lampes
LabelOperationSwReset = Fin d'alarme
LabelOperationResetSw1 = Fin d'alarme
LabelOperationResetSw2 = non utilisé

# RM-200M SW L1-4
LabelEmgPermissionRM200MRmSwL1Name = Urgence
LabelEmgPermissionRM200MRmSwL2Name = Evacuation
LabelEmgPermissionRM200MRmSwL3Name = Alerte
LabelEmgPermissionRM200MRmSwL4Name = Fin d'alerte
LabelEmgNoPermissionRM200MRmSwL1Name = Urgence
LabelEmgNoPermissionRM200MRmSwL2Name = Musique 1 ON/OFF
LabelEmgNoPermissionRM200MRmSwL3Name = Musique 2 ON/OFF
LabelEmgNoPermissionRM200MRmSwL4Name = Appel Général

# Zone
LabelZoneSet = Programmation des zones
ButtonZoneSelect = Sélection
ButtonZoneClear = Effacer
ButtonZoneDefault = Base
ButtonGroupSelect = Sélection
ButtonGroupClear = Effacer
ButtonGroupDefault = Base
LabelZoneLineNo = Sortie N°
LabelZone = Zone
LabelGroupZoneNo = Zone N°
LabelZoneName = Nom

# Priority
LabelPrioritySet = Configuration des priorités 
ButtonPriorityMainMenuGeneral = Programme général
ButtonPriorityMainMenuEmergency = Programme urgence
LabelPriorityControl = Type de priorité
LabelPriorityControlLIFO = Dernier Arrivee
LabelPriorityControlFIFO = Premier Arrivee

ComboBoxItemPriorityMix = 7(Mélange)
ComboBoxItemPreAnnounceToneOn = ON
ComboBoxItemPreAnnounceToneOff= OFF
ComboBoxItemChimeType1 = 1-tone
ComboBoxItemChimeType2 = 2-tone
ComboBoxItemChimeType3 = 4-tone
ComboBoxItemChimeType4 = Gong
LabelPriorityItemSoundSource = Entrée
LabelPriorityItemName = Nom
LabelPriorityItemPriority = Priorité
#LabelPriorityItemPreAnnounceTone = Carillon 
#LabelPriorityItemChime = Type de carillon
LabelInternalAtt = Attenuateur  INT.
LabelExternalAtt = Attenuateur  EXT.
LabelMasterVol = Volume général
LabelPrioprityBypass = Inoperant
LabelPriorityUsed = En service
LabelPriorityBgm = 8(Musique)

# Surveillance
LabelSurvSet = Configuration Surveillance
#ComboBoxSurvItemEnable = Utilisé
#ComboBoxSurvItemDisable = Non utilisé
#ComboBoxSurvItemOnOff1 = Marche
#ComboBoxSurvItemOnOff2 = 12h
#ComboBoxSurvItemOnOff3 = 24h
#ComboBoxSurvItemOnOff4 = Arret
ComboBoxItemFaultOutAll = Toutes Sorties défauts
ComboBoxItemBeginningFaultOut = Sortie défaut
ComboBoxItemBeginningGeneralCOut = Contact sortie générale
LabelSurvItemName = Type de surveillance
LabelSurvItemOnOff = Marche/Arret
LabelSurvItemOutputTerminal = Bornier de sortie
LabelSurvItemTime = Heure
LabelSurvItemInterval = Interval
LabelSurvItem1 = VM-3000VA
LabelSurvItem2 = EV urgence
LabelSurvItem3 = VM-3000E
LabelSurvItem4 = Pupitre Urgence(RM)
LabelSurvItem5 = Batterie
LabelSurvItem6 = Haut-Parleur(ouverture/Court-circuit)
LabelSurvItem7 = Haut-Parleur(mise à la terre)
LabelSurvItem8 = Equipement de charge
LabelSurvItem9 = Télécommandes d'entrée urgence
LabelSurvItem10 = Pupitre général(RM)
LabelSurvItem11 = Amplificateur exterieur
LabelSurvItem12 = Amplificateur de secours
ComboBoxSurvTimeNone = Non utilisé
ComboBoxSurvTimeUnit = h
ComboBoxSurvIntervaItem1 = 100sec
ComboBoxSurvIntervaItem2 = 4h
ComboBoxSurvIntervaItem3 = 24h
ButtonAll = Tous 
ButtonAllReset = Annuler

# EV sound source
LabelEvFileSelect = 1. Sélection du fichier et lire
ButtonEvFolder = Dossier
ButtonEvFileAdd = Fichier complementaire
LabelEvSelect = 2.Sélection EV
LabelEvSoundSource = Source sonore EV
LabelEvSoundSource1 = Général_EV1
LabelEvSoundSource2 = Général_EV2
LabelEvSoundSource3 = Général_EV3
LabelEvSoundSource4 = Général_EV4
LabelEvSoundSource5 = Général_EV5
LabelEvSoundSource6 = Général_EV6
LabelEvSoundSource7 = Urgence_EV1
LabelEvSoundSource8 = Urgence_EV2
LabelEvUpload = 3. Envoi( PC->VA )
ButtonEvUpload = Télécharger
FolderDescription = Veuillez specifier le dossier
ErrorMessageEvNotFolder = Veuillez specifier le dossier
ErrorMessageEvNotExistFolder = Ce dossier n'existe pas

# Log
# Log Menu
LabelLogSet = Journal(log)
ButtonLogDownload = VA->PC
ButtonRead = Lire fichier événement
ButtonSave = Enregistrer fichier événement
ButtonDispChange = Affichage 
LabelLogAllOutput = Tous les événements
LabelLogErrorOutput = Echec fichier log
#ButtonLogCSVOutDisplayImage = Document(CSV)
#ComboBoxLogAllOutput = Tous les événements
#ComboBoxLogErrorOutput = Echec fichier log
#BindingNavigatorMoveFirstItem = Premiere
#BindingNavigatorMovePreviousItem = Précédente
#BindingNavigatorMoveNextItem = Suivante
#BindingNavigatorMoveLastItem = Derniere
#BindingNavigatorPositionItem = L'emplacement actuel
#BindingNavigatorCountItem = Nombre total de ligne
#BindingNavigatorComboBox = Affichage
#BindingNavigatorButton = Document(CSV)
# Log Item Name
ItemsLog_1 = No.
ItemsLog_2 = Année/Mois/Jour
ItemsLog_3 = Heure
ItemsLog_4 = Mode
ItemsLog_5 = Sorte 
ItemsLog_6 = Equipement
ItemsLog_7 = Adresse
ItemsLog_8 = Facteur
ItemsLog_9 = Contenu 1
ItemsLog_10 = Contenu 2
ItemsLog_11 = Contenu 3
ItemsLog_12 = Action
#ItemsLog_13 = Nom
# Search
LogSearchValueInvalidity = Invalide
GroupBoxLogSearch = Recherche
ButtonLogSearch = Recherche
ButtonLogNext = suivante
# Log Data
LogDataMode_0 = Normal
LogDataMode_1 = Coupure secteur
LogDataMode_2 = Urgence
LogDataMode_3 = Défaut secteur
LogDataMode_16 = Anomalies dans les données
LogDataMode_32 = Maintenance(Ecriture)
LogDataKind_0 = Operation
LogDataKind_1 = Défaut 
LogDataKind_2 = Erreur
LogDataEquipment_1_0 = RM
LogDataEquipment_2_0 = VA
LogDataEquipment_2_1 = CPU OFF
LogDataEquipment_2_2 = VA SW
LogDataEquipment_2_3 = MODBUS
LogDataEquipment_3_0 = E
LogDataEquipment_3_1 = CPU OFF
LogDataEquipment_3_2 = E SW
LogDataEquipment_4_0 = Système
LogDataEquipment_5_0 = Système
LogDataEquipment_6_0 = VA
LogDataEquipment_6_1 = E
LogDataEquipment_6_2 = RM
LogDataEquipment_6_5 = Amplificateur exterieur
LogDataEquipment_6_6 = Amplificateur secours
LogDataFactor_1_0_0 = Gauche ou urgence
LogDataFactor_1_0_1 = Touche 1-60
LogDataFactor_6_0_0 = Défaut unite
LogDataFactor_6_0_1 = Amplificateur interne
LogDataFactor_6_0_2 = Puissance
LogDataFactor_6_0_3 = Touche urgence
LogDataFactor_6_0_4 = Micro Pompier
LogDataFactor_6_0_5 = Télécommandes d'entrée
LogDataFactor_6_0_6 = Anomalies dans fichier
LogDataFactor_6_0_7 = DS
LogDataFactor_6_0_8 = Haut-parleur
LogDataFactor_6_1_0 = Défaut unite
LogDataFactor_6_1_1 = Amplificateur interne
LogDataFactor_6_1_2 = Puissance
LogDataFactor_6_1_3 = Télécommandes d'entrée
LogDataFactor_6_1_4 = DS
LogDataFactor_6_1_5 = Haut-parleur
LogDataFactor_6_1_6 = VA-E
LogDataFactor_6_2_1 = Microphone
LogDataFactor_6_2_2 = Touche urgence
LogDataFactor_6_2_3 = RM-VA
LogDataFactor_6_2_4 = Puissance
LogDataFactor_6_5_0 = Amplificateur exterieur
LogDataFactor_6_5_1 = Changement
LogDataFactor_6_6_0 = Amplificateur secours
LogDataFactor_6_6_1 = Changement
LogDataContents1_1_0_1 = Appel Général
LogDataContents1_1_0_2 = Sélection
LogDataContents1_1_0_4 = Test lampes
LogDataContents1_1_0_5 = Musique M/A
LogDataContents1_1_0_6 = Réception défauts
LogDataContents1_1_0_7 = Annulation réception défauts
LogDataContents1_1_0_8 = Urgence en cours
LogDataContents1_1_0_9 = Diffusion alarme en cours
LogDataContents1_1_0_10 = Diffusion alerte en cours
LogDataContents1_1_0_12 = Annulation urgence
LogDataContents1_1_0_13 = Message EV en cours
LogDataContents1_1_0_18 = Parlez
LogDataContents1_2_0_1 = Zone sélection
LogDataContents1_2_0_2 = Message EV en cours
LogDataContents1_2_0_3 = Audio en cours
LogDataContents1_2_0_5 = Diffusion alarme en cours
LogDataContents1_2_0_6 = Diffusion alerte en cours
LogDataContents1_2_0_7 = Annulation urgence
LogDataContents1_2_0_8 = Sortie urgence
LogDataContents1_2_0_9 = Sortie défaut
LogDataContents1_2_0_10 = Stop Diffusion d'alarme
LogDataContents1_2_0_11 = Stop Diffusion d'alerte
LogDataContents1_2_1_0 = CPU OFF
LogDataContents1_2_2_0 = Sélection de sortie
LogDataContents1_2_2_1 = Appel Général
LogDataContents1_2_2_2 = Urgence en cours
LogDataContents1_2_2_3 = Touche evacuation
LogDataContents1_2_2_4 = Touche Alerte
LogDataContents1_2_2_5 = Touche reset
LogDataContents1_2_2_6 = Diffusion micro pompier 
LogDataContents1_2_2_7 = Touche Menu
LogDataContents1_2_2_8 = Réception défauts
LogDataContents1_2_2_9 = Annulation réception défauts
LogDataContents1_2_2_10 = Test lampes
LogDataContents1_2_2_11 = Touche secteur
LogDataContents1_3_0_1 = Zone sélection
LogDataContents1_3_0_2 = Message EV en cours
LogDataContents1_3_0_3 = Audio en cours
LogDataContents1_3_0_5 = Diffusion alarme en cours
LogDataContents1_3_0_6 = Diffusion alerte en cours
LogDataContents1_3_0_7 = Annulation urgence
LogDataContents1_3_0_8 = Sortie urgence
LogDataContents1_3_0_9 = Sortie défaut
LogDataContents1_3_0_10 = Stop Diffusion d'alarme
LogDataContents1_3_0_11 = Stop Diffusion d'alerte
LogDataContents1_3_1_0 = CPU OFF
LogDataContents1_3_2_0 = Sélection de sortie
LogDataContents1_4_0_0 = Normal
LogDataContents1_4_0_1 = Coupure secteur
LogDataContents1_4_0_2 = Urgence
LogDataContents1_4_0_3 = Défaut secteur
LogDataContents1_4_0_16 = Anomalies dans les données
LogDataContents1_4_0_32 = Maintenance(Ecriture)
LogDataContents1_5_0_0 = Heure
LogDataContents1_5_0_1 = Programmation
LogDataContents1_5_0_2 = Journal(log)
LogDataContents1_5_0_3 = Données EV

LogDataBeginingRmId = ID {0}
LogDataBeginingCI = Télécommandes entrées {0}
LogDataBeginingZoneSelection = Sélection zone {0}
LogDataBeginingOperationSwitch = Bouton operation {0}
LogDataBeginingEvSelection = sélection EV {0}
LogDataBeginingEmergencyZone = Zone urgence {0}
LogDataBeginingEvMessage = Message EV {0}
LogDataBeginingSpOutput = Haut-parleur {0}
LogDataBeginingAddress = Address {0}
LogDataBeginingChangeoverAmp = Basculement amplificateur {0}
LogDataBeginingOutputTerminal = Télécommandes sorties {0}
LogDataBeginingInput = Entrée {0}
LogDataBeginingE = E {0}

LogDataCpuReset = Reset CPU
LogDataAudioLineAbnormality = Anomalie sur ligne audio
LogDataOverheating = Surchauffe
LogDataPowerAbnormality = Anomalie secteur
LogDataFuseAbnormality = Anomalie fusible
LogDataEmergencyStartSwAbnormality = Anomalie touche urgence
LogDataEmergencyMicAudioLineAbnormality = Anomalie sur ligne audio pupitre pompier
LogDataElementAbnormality = Défaut microphone
LogDataTalkSwAbnormality = Anomalie touche Parlez
LogDataEmergencyCIAbnormality = Anomalie telecommandes entrée urgence
LogDataSettingDataAbnormality = Anomalie envoi de données
LogDataSoundSourceDataAbnormality = Anomalie  données fichier son
LogDataLogDataAbnormality = Anomalie  données Journal(log)
LogDataACPowerAbnormality = Anomalie  alimentation AC
LogDataChargingCircuitFailure = Défaut circuit de charge 
LogDataBatteryFailure = Défaut batterie
LogDataDCPowerAbnormalityPowerFailure = Anomalie  alimentation DC(défaut alim)
LogDataDSNone = Pas de DS
LogDataShortCircuit = Court circuit ligne
LogDataOpenCircuit = Ouverture ligne
LogDataEarthFault = mise à la terre ligne
LogDataProgramError = Erreur programmation
LogDataRamError = Erreur RAM
LogDataDspError = Erreur DSP
LogDataVaEAudioLineAbnormality = Anomalie sur ligne audio VA-E
LogDataMicrophoneFailure = Défaut microphone
LogDataCommunicationAbnormality = Anomalie communication
LogDataDCFuseAbnormality = Anomalie fusible DC
LogDataStandbyAmplifierChangeover = Basculement amplificateur de secours
LogDataPtt = Touche Parlez
LogDataLock = Verrouillage
LogDataOff = ARRET
LogDataOn = Marche
LogDataNone = Aucun
LogDataHyphen = -
LogDataBlake = Ouvert
LogDataMake = Fermer
LogDataRestoration = Restauration
LogDataOccurrence = Presence
LogDataStop = Stop
LogDataStart = Demarrage
LogDataRtcUpdate = Mise à jour RTC
LogDataWriting = Ecriture
LogDataReading = Lecture
LogDataRestorationOk = Restauration(OK)
LogDataOccurrenceNg = Presence(NG)
LogDataCpuResetNormal = Normal
LogDataCpuResetWdt = WDT
LogDataEOLOutput = Fin de ligne(Sortie)
LogDataEOLDevice = Fin de ligne(Périphérique)
LogDataEOLSystem = Fin de ligne(Système)
ErrorMessageSearchNotMatch = Pas de données correspondants
ErrorMessageInputSearchValue = Valeur invalide

# Error List
LabelErrorListSet = Liste d'erreur
ButtonAutoRepair = Reparation auto
# Item Name
ItemsErrorList_1 = No.
ItemsErrorList_2 = Messages
ItemsErrorList_3 = Menu1
ItemsErrorList_4 = Menu2
ItemsErrorList_5 = Unite
ItemsErrorList_6 = Pupitre(RM)
ItemsErrorList_7 = Extension Pupitre(RM)
ItemsErrorList_8 = Position
ItemsErrorList_9 = Données
ItemsErrorList_10 = Saut
ButtonErrorListJump = Saut

# Setting Data CSV Output
FileCsvOutSetDataTitle = Données Programme VM-3000 
FileCsvOutSetDataNumberOfVM3000E = Nombre de VM-3000Es
FileCsvOutSetDataNumberOfRM200M = Nombre de RM-200Ms
FileCsvOutSetDataNumberOfRM300MF = Nombre de RM-300MFs
FileCsvOutSetDataNumberOfRM210 = Nombre de RM-210s
FileCsvOutSetDataNumberOfRM320 = Nombre de RM-320Fs
FileCsvOutSetDataSurvOn = Marche
FileCsvOutSetDataSurvOff = Arret
FileCsvOutSetDataZoneNo = Zone No.
FileCsvOutSetDataBeginningLine = Sortie
FileCsvOutSetDataGroupNo = Groupe No.
FileCsvOutSetDataBeginningZone = Zone

# Setting Data Print
PrintTitleSetData = Données Programme VM-3000 
PrintTitleCompositionFigure = Configuration du Système
#PrintTitleConfiguration = Programme de configuration
PrintTitleSystem = Programme du système
PrintNumberOfVM3000E = Nombre de VM-3000Es
PrintNumberOfRM300MF = Nombre de RM-200Ms
PrintNumberOfRM320 = Nombre de RM-300MFs
PrintNumberOfRM200M = Nombre de RM-210s
PrintNumberOfRM210 = Nombre de RM-320Fs
#PrintTitleZone = Programmation zone
PrintBeginningZone = Zone
PrintBeginningLine = Sortie
PrintTitleGroup = Programmation groupe
PrintBeginningGroup = Groupe
PrintTitleOperation = Programme de diffusion
PrintBeginningTerminal = Télécommandes d'entrée
PrintBeginningSwitch = Touche
PrintTitlePriority = Programmation des priorités
PrintTitleSurv = Programme de surveillance

PrintNone = Aucun
PrintExist = existe
PrintYes = Oui
PrintNo = Non

# RM Label Print
PrintLabelPower = Alimentation
PrintLabelFault = Défaut Com
PrintLabelCpuOff = CPU OFF
PrintLabelTalk = Parlez

# 2nd stage
LabelLocalInput = Entrée\nLocale
SurvLabelTimeSettingTitle = Temps / Interval
SurvLabelTimeItem = Temps / Interval
SurvTimeItemName1 = Batterie
SurvTimeItemName2 = Atenuateur ext./Secteur\n-indication défaut secteur
SurvLabelGrpSettingTitle = Parametre groupe Surveillance
SurvLabelGrpTitle = Groupe Surveillance 
SurvLabelNameTitle = Nom du Groupe
SurvLabelStatusOutputTitle = Indication Sortie
SurvGrpNameDefault = Surveillance
SurvStatusOutputItemNone = Aucun
SurvStatusOutputItemAll = Tous
CtrlInputItemGen12 = Secteur ON/OFF
CtrlInputItemGen14 = Reset défaut
CtrlInputItemGen15 = Défaut Extérieur
CtrlInputItemEmg4 = Coupure Amplificateur
CtrlInputItemRMEmg4 = Reset défaut
CtrlOutputItemEmgAll = Tous
CtrlInputItemLocalInput1 = Entrée Locale -> Sortie1
CtrlInputItemLocalInput2 = Entrée Locale -> Sortie2
CtrlInputItemLocalInput3 = Entrée Locale -> Sortie3
CtrlInputItemLocalInput4 = Entrée Locale -> Sortie4
CtrlInputItemLocalInput5 = Entrée Locale -> Sortie5
CtrlInputItemLocalInput6 = Entrée Locale -> Sortie6
CtrlInputItemLocalInput7 = Entrée Locale -> Sortie 1à6
CtrlInputItemLocalInput8 = Reserve
CtrlInputItemCont1ExternalFailure = Défaut Extérieur
LocalInput = Entrée Locale 
LocalInputNotUsed = Pas utilisé
LocalInputUsed = Utilisé
PrintSurvGrpTitle = Groupe Surveillance {0}
FormRMBOX = RM BOX
LogDataContents1_1_0_11 = Secteur ON/OFF
LogDataContents1_1_0_19 = Cde Alarme (hors service)
LogDataContents1_1_0_20 = Bouton Alarme(hors service)
LogDataContents1_1_0_21 = Bouton Alerte(hors service)
LogDataContents1_1_0_22 = Annulation Alarme(hors service)
LogDataContents1_2_0_0 = Aucun
LogDataContents1_2_0_12 = Secteur ON/OFF
LogDataContents1_2_0_13 = Coupure Amplificateur
LogDataContents1_2_0_14 = Défaut Extérieur
LogDataContents1_2_0_15 = Réception défaut
LogDataContents1_2_0_16 = Reset défaut
LogDataContents1_2_2_12 = Cde Alarme (hors service)
LogDataContents1_2_2_13 = Bouton Alarme(hors service)
LogDataContents1_2_2_14 = Bouton Alerte(hors service)
LogDataContents1_2_2_15 = Annulation Alarme(hors service)
LogDataContents1_3_0_0 = Aucun
LogDataContents1_3_0_4 = Entrée Locale
LogDataContents1_3_0_12 = Secteur ON/OFF
LogDataContents1_3_0_13 = Coupure Amplificateur
LogDataContents1_3_0_14 = Défaut Extérieur
LogDataContents1_3_0_15 = Réception défaut
LogDataContents1_3_0_16 = Reset défaut
LogDataCut = Coupure
LogDataContents2_3_0_4_1 = Sortie1
LogDataContents2_3_0_4_2 = Sortie2
LogDataContents2_3_0_4_3 = Sortie3
LogDataContents2_3_0_4_4 = Sortie4
LogDataContents2_3_0_4_5 = Sortie5
LogDataContents2_3_0_4_6 = Sortie6
LogDataContents2_3_0_4_7 = Tous
LogDataContents2_3_0_4_8 = Reserve

# EV Warning
EvTransWarningMessage = Messages EV à télécharger non seulement dans le VA mais aussi dans l'extension (ID1)
EvTransWarningShowSetting = Ne plus afficher