# Menubar - File
FileToolStripMenuItem = Súbor
NewToolStripMenuItem = Nový
OpenToolStripMenuItem = Otvoriť
SaveToolStripMenuItem = Uložiť
SaveAsToolStripMenuItem = Uložiť ako
#DefaultDataDToolStripMenuItem = Továrenske nastavenie
DataOutputToolStripMenuItem = Export nastavenia
PrintSetDataMenuItem = Vytlačiť nastavenia
CsvSetDataMenuItem = Export CSV
RMLabelToolStripMenuItem = Popis RM
ExitToolStripMenuItem = Exit

# Menubar - Language
LanguageToolStripMenuItem = Jazyk
OpenToolStripMenuItem1 = Vyber

# Menubar - Communication
CommunicationToolStripMenuItem = Komunikácia
DownloadToolStripMenuItem = Prenos dát :VA->PC
UploadToolStripMenuItem = Prenos dát :PC->VA
#ProgramUpdateVAVEToolStripMenuItem = Update programu VA+E
#ProgramUpdateRM300MFMToolStripMenuItem = Update programu RM-300MF
NetworkToolStripMenuItem = Nastavenie IP siete

# Menubar - Password
PasswordToolStripMenuItem = Heslo
PasswordToolStripMenuItem1 = Heslo pre VA

# Menubar - Log
#LogToolStripMenuItem1 = Denník udalostí
#LogOnOffToolStripMenuItem = ON/OFF
#DownloadToolStripMenuItem1 = VA->PC
#TimeSettingTToolStripMenuItem = Nastavenie času

# Menubar - Utility
UtilityToolStripMenuItem = Programy
EVToolStripMenuItem = HS-nahrať správy

# Menubar - Help
HelpToolStripMenuItem = Pomoc
VersionToolStripMenuItem = SK verzia

# Form - Title
FormMain = Programovanie VM-3000
FormLanguage = Nastavenie jazyka
FormNetwork = Nastavenie IP siete
#FormPassword = Nastavenie hesla
#FormTime = Nastavenie času
FormEv = HS
FormAbout = Informácie o verzii
FormWarning = Výstraha
FormQuestion = Upozornenie
FormInformation = Informácia
#FormExtensionRmNumber = Počet prídavných zosilňovačov RM
FormProgress = Pracujem

# Menu
ButtonSystem = Systém
ButtonConfiguration = Konfigurácia
ButtonZone = Zónovanie
ButtonOperation = Makrá
ButtonPriority = Priority
ButtonSurv = Monitorovanie
#ButtonEv = HS
ButtonLog = Denník udalostí
ButtonErrorList = Zoznam chýb

# Commnon ButtonMo
ButtonUpdate = Update 
ButtonOk = OK
ButtonCancel = Zrušiť
ButtonYes = Áno
ButtonNo = Nie
ButtonClose = Zavrieť

# Language Setting
LabelLanguage = Jazyk

# Network Setting
LabelIp = IP adresa
LabelPort = Číslo portu
ErrorMessageIp = Nesprávna IP adresa
ErrorMessagePort = Nesprávny port

# Password Setting
#LabelPassword1 = Heslo pre VA
##LabelPassword2 = Heslo 2
#LabelPswSupplement = < 4 čísla 0-9 >
#ErrorMessagePassword = Nesprávne heslo

# Time Setting
#LabelVaTime = Čas VA
#LabelTimeNow = Aktuálny čas
#LabelTimeSet = Rok / Mesiac / dd hh:mm:ss
#ErrorMessageTimeSet = Nesprávny dátum/čas

# EV
#ButtonEvMenuReading = Čítanie HS
#ButtonEvMenuWriting = Zápis HS
#LabelTitleEvMessage = HS hlasová správa
LabelItemEvSoundSource = HS
#LabelItemEvFileName = Meno súboru
LabelItemEvFileSelect = Výber súboru
LabelItemEvPlayStop = Play / Stop
LabelItemEvUpload = PC -> VM-3000VA
LabelItemEvFileSize = Veľkosť
#LabelBeginningEvSoundSource = HS
ButtonEvFileReference = Odkaz
ButtonEvFileReset = Reset
ButtonEvFileUpload = PC -> VM-3000VA
ButtonEvFileDelete = Zmazať
#LabelEvAllDownloadMessage = Príjem HS
ButtonEvAllDownload = VM-3000VA -> PC
#LabelEvAllUploadMessage = Poslať všetky HS
ButtonEvAllUpload = PC -> VM-3000VA
ButtonEvFileSave = Uložiť
LabelEvFileTotalSize = Celková veľkosť

# Help
LabelVersion = Verzia

# Common Label
LabelNo = č.
#LabelNone = žiadne
LabelPreviousButton = Predchádzajúce
LabelNextButton = Nasledujúce
LabelSubMenuVaVe = VM-3000VA / VM-3000E
LabelGeneral = Všeobecné
LabelEmergency = Núdzové
LabelInput = Vstup
LabelBgm = Hudba-BGM
LabelOutput = Výstup
LabelEv = HS
LabelRm = RM
LabelFm = VM-3000VA

# Common Message
MessageOpenFileDialogTitle = Zvoľte súbor na otvorenie.
MessageSaveFileDialogTitle = Zvoľte súbor na uloženie. 
MessageSetDataFileSaveQuestion = Chcete uložiť nastavenia?
MessageSetDataFileReadCompleted = Načítanie konfigurácie je ukončené.
MessageSetDataFileSaveCompleted = Zápis konfigurácie je ukončený.
MessageSetDataFileCsvOutputCompleted = Konfigurácia bola exportovaná do súboru CSV. 
MessageLogSaveCompleted = Uchovanie denníka udalostí bolo ukončené.
MessageSetDataFileInitialQuestion = Chcete návrat do továrenskeho nastavenia ?
MessageSetDataFileInitialCompleted = Systém je v továrenskom nastavení.
MessageSeDataDownloadCompleted = Príjem konfigurácie bol ukončený.
MessageSeDataUploadCompleted = Vysielane konfigurácie bolo ukončené.
MessageEvDownloadCompleted = Príjem HS bol ukončený.
MessageEvUploadCompleted = Vysielanie HS bolo ukončené.
MessageEvSaveCompleted = Súbor s hlasovou správou bol uložený.
MessageEvFileSaveQuestion = Uložiť súbor s hlasovou správou HS?
MessageEvFileDeleted = Súbor s hlasovou správou HS bol vymazaný.
MessageProgramVaVeUploadCompleted = Vysielanie konfigurácie (VA+E) bolo ukončené.
MessageProgramRM300MFUploadCompleted = Vysielanie konfigurácie (RM-300MF) bolo ukončené.
MessageLogDownloadCompleted = Príjem denníka udalostí bol ukončený.
MessageProgressBar = Pracujem...
MessageInstalledPrinterNone = Nie je inštalovaná tlačiareň.
MessageSetDataUploadDiscontinuance = Vysielanie konfigurácie bolo prerušené.
MessageSetDataReadDiscontinuance = Príjem konfigurácie bol prerušený.
MessageSetDataReadRepair = Konfigurácia bola opravená.
MessageWait = Prosím čakajte...
ErrorMessageAppDoubleStart = Požiadavka už bola poslaná.
ErrorMessageSeDataDownload = Chyba pri príjme konfigurácie.
ErrorMessageSeDataUpload = Chyba pri vysielaní konfigurácie.
ErrorMessageSetFileBroken = Konfiguračný súbor je poškodený.
ErrorMessageInitSetFileBroken = Inicializačný súbor je poškodený.
ErrorMessageInitSetFileFailed = Chyba pri návrate do továrenského nastavenia.
ErrorMessageSetFileSave = Chyba pri ukladaní súboru s konfiguráciou.
ErrorMessageEvDownload = Chyba pri príjme súboru HS.
ErrorMessageEvUpload = Chyba pri vysielaní súboru HS.
ErrorMessageEvDelete = Chyba pri zmazaní súboru HS.
ErrorMessageEvFile = Nesprávny formát HS. Súbor nie je 16 bit mono vo formáte PCM alebo nemá 48KHz vzorkovanie.
ErrorMessageProgramVaVeUpload = Chyba pri posielaní konfigurácie (VA+E). 
ErrorMessageProgramRM300MFUpload = Chyba pri posielaní konfigurácie (RM-300MF). 
ErrorMessageLogDownload = Chyba pri príjme denníka udalostí.
ErrorMessageLogFileBroken = Súbor s denníkom udalostí je poškodený.
ErrorMessageFileRead = Chyba pri čítaní súboru.
ErrorMessageFileWrite = Chyba pri zápise súboru.
ErrorMessageCSVCreate = Chyba pri exporte do formátu CSV. 
ErrorMessageNetworkAvailable = Nie je pripojené k IP sieti.
ErrorMessageNetworkConnectAndOk = Pripojte IP sieť a stlačte OK.
ErrorMessageConsistencyZone = Výstupná repro linka nie je priradená k zóne.
ErrorMessageConsistencyCOUT = Riadený výstup pre nesprávny zosilňovač VM-3000E.
ErrorMessageConsistencySurv = Chýba kontrola slučky (EOL modul)
ErrorMessageConsistencyEOL = EOL chyba 1
ErrorMessageConsistencyEOL2 = EOL chyba 2
ErrorMessageLcdMode = VM-3000VA nie je pripravený na prenos dát.
ErrorMessagePing = VM-3000VA nastavená IP adresa nie je pripojená.
QustionMessageEditSetData = Prajete si opraviť dáta?
QustionMessageResetErrorList = Prajete si automatickú opravu dát?
QustionMessageSetDataRepair = Chyba v konfiguračnom súbore. Prajete si automatickú opravu dát?
QustionMessageFileOverWrite = Súbor {0} už existuje.\n Prepísať? 
QustionMessageRemoveEventEOL = Ak zmeníte nastavenie EOL pre núdzový strážený vstup všetky nastavenia vstupu budú zmenené na továrenské. Pokračovať?
QustionMessageRemoveRepeatingEOL = Ak zmeníte nastavenie EOL pre núdzový strážený vstup všetky nastavenia vstupu budú zmenené na továrenské. Pokračovať?

# File Filter
FileFilterSetData = VM-3000 konfiguračný súbor (*.vmd)|*.vmd|Všetky súbory (*.*)|*.*
FileFilterSetDataCSV = VM-3000 konfiguračný súbor CSV  (*.csv)|*.csv|Všetky súbory (*.*)|*.*
FileFilterEv = VM-3000 hlasové správy HS  (*.wav)|*.wav
FileFilterLog = VM-3000 súbor s denníkom udalostí (*.m3l)|*.m3l|Všetky súbory (*.*)|*.*
FileFilterLogCSV = VM-3000 súbor s denníkom udalostí CSV (*.csv)|*.csv|Všetky súbory (*.*)|*.*
FileFilterProgramVaVe = VA+E súbor (*.obj)|*.obj|Všetky súbory (*.*)|*.*
FileFilterProgramRM300MF = RM-300MF súbor (*.obj)|*.obj|Všetky súbory (*.*)|*.*

# System
ContextMenuStripDelete = Vymazať
MessageRmDelete = Nastavenia a makrá pre RM (externý mikrofón) budú zmenené na továrenské hodnoty. Pokračovať?
LabelSystemType = Typ systému
LabelVM3000ENumber = Počet VM-3000E
LabelAtt = Externý regulátor
LabelEOL = EOL modul
ComboBoxItemSystemType1 = Záložný zosilňovač: Nezapojený
ComboBoxItemSystemType2 = Záložný zosilňovač: Zapojený
ComboBoxItemSystemType3 = Hudba na pozadí (BGM)/ hlásateľ (PG)
ComboBoxItemNotUsed = Nezapojený
ComboBoxItemUsed = Zapojené
ComboBoxItemAllOutput = Všetky výstupy
ComboBoxItemEachOutput = Zvoliť výstup
ComboBoxItemEOLOutput = Každý výstup zapojený
ComboBoxItemEOLDevice = Každé kontrolované zariadenie
ComboBoxItemEOLSystem = Systém

LabelCommonSet = Všeobecné
LabelVa = VM-3000VA
LabelVe = VM-3000E
LabelRM300MF = RM-300MF
LabelRM320 = RM-320F
LabelRM200M = RM-200M
LabelRM210 = RM-210
LabelSubAmp = Externý zosilňovač
LabelStandbyAmp = Záložný zosilňovač
LabelBeginingRmId = ID {0}
LabelBeginingRmExtNumber = EXT{0}
#LabelExternalAtt = Externý regulátor
#MessageExtensionRmNumber = Nastavte počet externých zosilňovačov
#ErrorMessageConsistencySurv = Chyba v súvislosti s názvom ukončenia výstupov pri nastavení kontroly dohľadu.
ErrorMessageRMNumber = Počet RM-200M a RM-300MF môže byť max. 4. 

# Naming
LabelTitleAI = Audio vstup
LabelTitleAO = Audio výstup
LabelTitleCI = Riadiaci vstup
LabelTitleCO = Riadený výstup

LabelItemName = Názov
LabelItemPreAnnounceTone = Tón bzučiaka
LabelItemBgm = Hudba

ComboBoxItemPreAnnounceTone1 = Žiadny
ComboBoxItemPreAnnounceTone2 = 1-tón
ComboBoxItemPreAnnounceTone3 = 2-tóny
ComboBoxItemPreAnnounceTone4 = 4-tóny
ComboBoxItemPreAnnounceTone5 = Gong

LabelNamingGenEv1 = HS-1
LabelNamingGenEv2 = HS-2
LabelNamingGenEv3 = HS-3
LabelNamingGenEv4 = HS-4
LabelNamingGenEv5 = HS-5
LabelNamingGenEv6 = HS-6
LabelNamingEmgEv1 = HS-evakuácia
LabelNamingEmgEv2 = HS-výstraha
LabelNamingFiremansMike = Požiarny mikrofón

LabelNamingZone = Zóna{0}
LabelNamingVaAIInput = VA-VSTUP{0}
LabelNamingVaAIBgm = VA-HUDBA BGM{0}
#LabelNamingVaAIRm = VA-RM{0}
LabelNamingVaAO = VA-VÝSTUP{0}
LabelNamingVaGeneralCI = VA-VŠEOBEC-CI{0}
LabelNamingVaEmergencyCI = VA-NÚDZOVÝ-CI{0}
LabelNamingVaGeneralCO = VA-VŠEOBEC-CO{0}
LabelNamingVaEmergencyCO = VA-NÚDZOVÝ-CO{0}
LabelNamingELocalInput = E{0}-LOKALVSTUP

LabelNamingEAIRm = E{0}-RM{1}
LabelNamingEAO = E{0}-VÝSTUP{1}
LabelNamingEGeneralCI = E{0}-VŠEOBEC-CI{1}
LabelNamingEEmergencyCI = E{0}-NÚDZOVÝ-CI{1}
LabelNamingEGeneralCO = E{0}-VŠEOBEC-CO{1}
LabelNamingEEmergencyCO = E{0}-NÚDZOVÝ-CO{1}

LabelNamingVaMfSw = RM300MF/{0} {1}
LabelNamingVaMfRm320Sw = RM300MF/{0}320/{1}{2}
LabelNamingVaRmRSw = RM200M/{0} R{1}
LabelNamingVaRmRm210Sw = RM200M/{0}210/{1}{2}

# Event
LabelOperationSet = Nastavenie makier
ButtonMainMenuGeneral = Všeobecné nastavenia
ButtonMainMenuEmergency = Núdzové nastavenia
ButtonMainMenuRM = Nastavenia tlačidiel RM
LabelSubMenu = Submenu
LabelNamingSet = Nastavenie názvu
#LabelSubMenuTerminalSw = Tlačidlo/Terminal
LabelSubMenuMfRm = RM-300MF / RM-200M
LabelSubMenuRM210Number = Počet RM-210s
LabelSubMenuRM320Number = Počet RM-320Fs
ComboBoxItemRmNone = Žiadne
LabelTerminal = Riadiaci vstup
LabelSwitch = Núdzové tlačidlá
#LabelItemInputTerminalName = Názov
LabelItemSwName = Názov tlačidla

LabelItemGenInputNo = č.
LabelItemGenInputName = Názov
LabelItemGenSoundSourceName = Funkcia
LabelItemGenControlOut = Obsah 2
LabelItemGenKind = Druh
LabelItemGenZone = Obsah 1
LabelItemGenFunction = Funkcia

LabelItemEmgInputNo = č.
LabelItemEmgInputName = Názov
LabelItemEmgSoundSourceName = Funkcia
LabelItemEmgControlOut = Riadený výstup
LabelItemEmgKind = Druh
LabelItemEmgZone = Obsah
LabelItemEmgFunction = Funkcia

LabelItemRmType = RM všeobecne
LabelItemRmNumber = RM č.
LabelItemRmName = Názov
LabelItemRmFunction = Funkcia
LabelItemRmZone = Obsah 1
LabelItemRmControlOut = Obsah 2

LabelItemMfType = Núdzový mikrofón (RM)
LabelItemMfNumber = MF č.
LabelItemMfName = NNázov
LabelItemMfFunction = Funkcia
LabelItemMfZone = Obsah 1
LabelItemMfControlOut = Obsah 2

LabelRM200MLSw = L
LabelRM200MRSw = R
#ComboBoxItemTerminal = Riadiaci vstup
#ComboBoxItemSwitch = Tlačidlo
ComboBoxItemBeginningZone = Zóna
ComboBoxItemBeginningOutputTerminal = Výstup
ComboBoxItemBeginningInputTerminal = Vstup
ComboBoxItemBeginningEV = HS-
ComboBoxItemBeginningGroup = Skupina
ComboBoxItemSoundSourceReset = Reset núdz.stavu
ComboBoxItemKindDisable = Nepoužité
ComboBoxItemKindZone = Zóna
ComboBoxItemKindGroup = Skupina
ComboBoxItemZoneDisable = Nepoužité
ComboBoxItemZoneEvStop = Stop
ComboBoxItemGroupDisable = Nepoužité
ComboBoxItemZoneAllCall = Všetky zóny
ComboBoxItemGroupAllCall = Všetky skupiny
ComboBoxItemFunctionDisable = Nepoužité
ComboBoxItemOutputTerminalDisable = Nepoužité
ComboBoxItemSoundSourceDisable = Nepoužité
ComboBoxItemFunctionEnable = Zapnuté
ComboBoxItemFunctionZoneSelection = Výber zóny
ComboBoxItemFunctionEVStart = Štart HS
ComboBoxItemFunctionFaultAcknowledge = Potvrdenie poruchy
ComboBoxItemFunctionAllSelect = Všetko
ComboBoxItemFunctionAcknowledge = Potvrdenie
ComboBoxItemFunctionSurvAck = Potvrdenie poruchy mon.
ComboBoxItemFunctionRM300MFError = RM-300MF porucha
LabelFunctionLineSelection = Výber výstupu

LabelOperationGeneralSwDisable = Nepoužité
LabelOperationTriggerAllCall = Nastavenie aktivácie všade
LabelOperationSwEmergency = EMERGENCY
LabelOperationEmergencySw1 = Potvrdenie
LabelOperationEmergencySw2 = Štart núdzového stavu
LabelOperationEmergencySw3 = Štart núdz. stavu+HS výstraha
LabelOperationEmergencySw4 = Štart núdz. stavu+HS evakuácia
LabelOperationSwEvacuate = EVACUATE
LabelOperationEvacuateSw1 = HS evakuácia
LabelOperationEvacuateSw2 = Nepoužité
LabelOperationSwAlert = ALERT
LabelOperationAlertSw1 = HS výstraha
LabelOperationAlertSw2 = LAMP TEST
LabelOperationSwReset = RESET
LabelOperationResetSw1 = Reset núdz. stavu
LabelOperationResetSw2 = Nepoužité

# RM-200M SW L1-4
LabelEmgPermissionRM200MRmSwL1Name = Núdzový stav
LabelEmgPermissionRM200MRmSwL2Name = Evakuácia
LabelEmgPermissionRM200MRmSwL3Name = Výstraha
LabelEmgPermissionRM200MRmSwL4Name = Koniec núdz. stavu
LabelEmgNoPermissionRM200MRmSwL1Name = Núdzový stav
LabelEmgNoPermissionRM200MRmSwL2Name = Hudba BGM1 ZAP/VYP
LabelEmgNoPermissionRM200MRmSwL3Name = Hudba BGM2 ZAP/VYP
LabelEmgNoPermissionRM200MRmSwL4Name = Všade

LabelBeginningLine = Výstup

ErrorMessageInputOutOfRange = Použitý znak je iný ako alfanumerický alebo "*", "/", "_", "(", ")", "-".

# Zone
LabelZoneSet = Nastavenie zón
#ButtonMainMenuZone = Nastavenie zón
#ButtonMainMenuGroup = Nastavenie skupín
ButtonZoneSelect = Výber
ButtonZoneClear = Zruš
ButtonZoneDefault = továrenske
ButtonGroupSelect = Výber
ButtonGroupClear = Zruš
ButtonGroupDefault = Továrenske
LabelZoneLineNo = Výstup č.
LabelZone = Zóna
LabelGroupZoneNo = Zóna č.
#LabelGroup = Skupina
LabelZoneName = Názov
#ErrorMessageConsistencyGroup = Chyba v nastavení zóny.
#ErrorMessageGroupZoneNoLine = Výstup nie je priradený do zóny(x). 

# Priority
LabelPrioritySet = Nastavenia priority 
ButtonPriorityMainMenuGeneral = Všeobecné nastavenia
ButtonPriorityMainMenuEmergency = Núdzové nastavenia
LabelPriorityControl = Typ priority
LabelPriorityControlLIFO = LIFO
LabelPriorityControlFIFO = FIFO

ComboBoxItemPriorityMix = 7(MIX)
ComboBoxItemPreAnnounceToneOn = ZAP
ComboBoxItemPreAnnounceToneOff= VYP
ComboBoxItemChimeType1 = 1-tón
ComboBoxItemChimeType2 = 2-tóny
ComboBoxItemChimeType3 = 4-tóny
ComboBoxItemChimeType4 = Gong
LabelPriorityItemSoundSource = Vstup
LabelPriorityItemName = Názov
LabelPriorityItemPriority = Priorita
#LabelPriorityItemPreAnnounceTone = Akt. bzučiaka 
#LabelPriorityItemChime = Typ bzučiaka
LabelInternalAtt = Regulátor INT.
LabelExternalAtt = Regulátor EXT.
LabelMasterVol = Hlavná hlasitosť
LabelPrioprityBypass = Vyradené
LabelPriorityUsed = Zapnuté
LabelPriorityBgm = 8(Hudba BGM)

# Surveillance
LabelSurvSet = Nastavenie kontroly
#ComboBoxSurvItemEnable = Zapnuté
#ComboBoxSurvItemDisable = Vypnuté
#ComboBoxSurvItemOnOff1 = ZAP
#ComboBoxSurvItemOnOff2 = 12h
#ComboBoxSurvItemOnOff3 = 24h
#ComboBoxSurvItemOnOff4 = VYP
ComboBoxItemFaultOutAll = VŠETKY PORUCHY VÝST
ComboBoxItemBeginningFaultOut = PORUCHA VÝSTUPU
ComboBoxItemBeginningGeneralCOut = Všeobecný C-OUT
LabelSurvItemName = Kontrolované zariadenia
LabelSurvItemOnOff = ZAP/VYP
LabelSurvItemOutputTerminal = Zakončenie výstupu
LabelSurvItemTime = Čas
LabelSurvItemInterval = Interval
LabelSurvItem1 = VM-3000VA
LabelSurvItem2 = Núdzová HS
LabelSurvItem3 = VM-3000E
LabelSurvItem4 = Požiarny mikrofón(RM)
LabelSurvItem5 = Akumulátor
LabelSurvItem6 = Reproduktory (skrat/rozpojenie)
LabelSurvItem7 = Reproduktory (uzemnenie)
LabelSurvItem8 = Nabíjacie zariadenie
LabelSurvItem9 = Núdzové vstupy
LabelSurvItem10 = Stanica hlásateľa (RM)
LabelSurvItem11 = Externý zosilňovač
LabelSurvItem12 = Záložný zosilňovač
ComboBoxSurvTimeNone = Nepoužité
ComboBoxSurvTimeUnit = h
ComboBoxSurvIntervaItem1 = 100sek
ComboBoxSurvIntervaItem2 = 4h
ComboBoxSurvIntervaItem3 = 24h
ButtonAll = Všetko
ButtonAllReset = Reset

# EV sound source
LabelEvFileSelect = 1. Výber súboru a PLAY
ButtonEvFolder = Adresár
ButtonEvFileAdd = Pridanie súboru
LabelEvSelect = 2.Výber HS
LabelEvSoundSource = Zdroj HS
LabelEvSoundSource1 = Všeobec_HS1
LabelEvSoundSource2 = Všeobec_HS2
LabelEvSoundSource3 = Všeobec_HS3
LabelEvSoundSource4 = Všeobec_HS4
LabelEvSoundSource5 = Všeobec_HS5
LabelEvSoundSource6 = Všeobec_HS6
LabelEvSoundSource7 = Evakuácia_EV1
LabelEvSoundSource8 = Výstraha_EV2
LabelEvUpload = 3. Posielanie( PC->VA )
ButtonEvUpload = Upload
FolderDescription = Prosím zvoľte adresár.
ErrorMessageEvNotFolder = Prosím zvoľte adresár
ErrorMessageEvNotExistFolder = Zvolený adresár neexistuje.

# Log
# Log Menu
LabelLogSet = Denník
ButtonLogDownload = VA->PC
ButtonRead = Otvoriť zo súboru
ButtonSave = Uložiť do súboru
ButtonDispChange = Zobraziť 
LabelLogAllOutput = Všetky udalosti
LabelLogErrorOutput = Poruchové udalosti
#ButtonLogCSVOutDisplayImage = Export (CSV)
#ComboBoxLogAllOutput = Všetky udalosti
#ComboBoxLogErrorOutput = Poruchové udalosti
#BindingNavigatorMoveFirstItem = Prvá
#BindingNavigatorMovePreviousItem = Predchádzajúca
#BindingNavigatorMoveNextItem = Nasledujúca
#BindingNavigatorMoveLastItem = Posledná
#BindingNavigatorPositionItem = Aktuálne umiestnenie
#BindingNavigatorCountItem = Celkový počet zariadení
#BindingNavigatorComboBox = Displej
#BindingNavigatorButton = Export (CSV)
# Log Item Name
ItemsLog_1 = č.
ItemsLog_2 = RRRR/MM/DD
ItemsLog_3 = Čas
ItemsLog_4 = Mód
ItemsLog_5 = Druh 
ItemsLog_6 = Zariadenie
ItemsLog_7 = Adresa
ItemsLog_8 = Faktor
ItemsLog_9 = Obsah 1
ItemsLog_10 = Obsah 2
ItemsLog_11 = Obsah 3
ItemsLog_12 = Akcia
#ItemsLog_13 = Názov
# Search
LogSearchValueInvalidity = Neplatný
GroupBoxLogSearch = Hľadať
ButtonLogSearch = Hľadať
ButtonLogNext = Ďalej
# Log Data
LogDataMode_0 = Normál
LogDataMode_1 = NAPÁJANIE VYP
LogDataMode_2 = Núdzový stav
LogDataMode_3 = Porucha napájania
LogDataMode_16 = Chybné dáta
LogDataMode_32 = Údržba(zápis)
LogDataKind_0 = Prevádzka
LogDataKind_1 = Porucha 
LogDataKind_2 = Error
LogDataEquipment_1_0 = RM
LogDataEquipment_2_0 = VA
LogDataEquipment_2_1 = CPU VYP
LogDataEquipment_2_2 = VA SW
LogDataEquipment_3_0 = E
LogDataEquipment_3_1 = CPU VYP
LogDataEquipment_3_2 = E SW
LogDataEquipment_4_0 = Systém
LogDataEquipment_5_0 = Systém
LogDataEquipment_6_0 = VA
LogDataEquipment_6_1 = E
LogDataEquipment_6_2 = RM
LogDataEquipment_6_5 = Externý zosilňovač
LogDataEquipment_6_6 = Záložný zosilňovač
LogDataFactor_1_0_0 = Left alebo núdz. stav
LogDataFactor_1_0_1 = Tlačidlo 1-60
LogDataFactor_6_0_0 = Porucha zariadenia
LogDataFactor_6_0_1 = Interný zosilňovač
LogDataFactor_6_0_2 = Napájanie
LogDataFactor_6_0_3 = Núdzové tlačidlo (EMERGENCY)
LogDataFactor_6_0_4 = Požiarny mikrofón
LogDataFactor_6_0_5 = Riadiaci vstup
LogDataFactor_6_0_6 = Poškodený súbor
LogDataFactor_6_0_7 = DS
LogDataFactor_6_0_8 = Reproduktor
LogDataFactor_6_1_0 = Porucha zariadenia
LogDataFactor_6_1_1 = Interný zosilňovač
LogDataFactor_6_1_2 = Napájanie
LogDataFactor_6_1_3 = Riadiaci vstup
LogDataFactor_6_1_4 = DS
LogDataFactor_6_1_5 = Reproduktor
LogDataFactor_6_1_6 = VA-E
LogDataFactor_6_2_1 = Mikrofón
LogDataFactor_6_2_2 = Núdzové tlačidlo (EMERGENCY)
LogDataFactor_6_2_3 = RM-VA
LogDataFactor_6_2_4 = Napájanie
LogDataFactor_6_5_0 = Externý zosilňovač
LogDataFactor_6_5_1 = Prepínací
LogDataFactor_6_6_0 = Záložný zosilňovač
LogDataFactor_6_6_1 = Prepínací
LogDataContents1_1_0_1 = ALL CALL
LogDataContents1_1_0_2 = Výber
LogDataContents1_1_0_4 = Test LED
LogDataContents1_1_0_5 = Hudba BGM ZAP/VYP
LogDataContents1_1_0_6 = Potvrdenie poruchy výstupu
LogDataContents1_1_0_7 = Reset poruchy výstupu
LogDataContents1_1_0_8 = Štart núdz. stavu
LogDataContents1_1_0_9 = Štart HS evakuácia
LogDataContents1_1_0_10 = Štart HS výstraha
LogDataContents1_1_0_12 = Reset núdz. stavu
LogDataContents1_1_0_13 = Štart HS
LogDataContents1_1_0_18 = HLÁSENIE
LogDataContents1_2_0_1 = Výber zóny
LogDataContents1_2_0_2 = Štart HS
LogDataContents1_2_0_3 = Štart audio
LogDataContents1_2_0_5 = Štart HS evakuácia
LogDataContents1_2_0_6 = Štart HS výstraha
LogDataContents1_2_0_7 = Reset núdz. stavu
LogDataContents1_2_0_8 = Núdzový výstup
LogDataContents1_2_0_9 = Poruchový výstup
LogDataContents1_2_0_10 = Stop HS evakuácia
LogDataContents1_2_0_11 = Stop HS výstraha
LogDataContents1_2_1_0 = CPU VYP
LogDataContents1_2_2_0 = Výber VÝSTUPU
LogDataContents1_2_2_1 = ALL CALL
LogDataContents1_2_2_2 = Štart núdz. stavu
LogDataContents1_2_2_3 = Tlačidlo EVAKUÁCIA
LogDataContents1_2_2_4 = Tlačidlo VÝSTRAHA (ALERT)
LogDataContents1_2_2_5 = Tlačidlo RESET
LogDataContents1_2_2_6 = Aktivácia požiarneho mikrofónu 
LogDataContents1_2_2_7 = Tlačidlo MENU
LogDataContents1_2_2_8 = Potvrdenie poruchy výstupu
LogDataContents1_2_2_9 = Reset poruchy výstupu
LogDataContents1_2_2_10 = Test LED
LogDataContents1_2_2_11 = Tlačidlo POWER
LogDataContents1_3_0_1 = Výber zón
LogDataContents1_3_0_2 = Štart HS
LogDataContents1_3_0_3 = Štart audio
LogDataContents1_3_0_5 = Štart HS evakuácia
LogDataContents1_3_0_6 = Štart HS výstraha
LogDataContents1_3_0_7 = Reset núdz. stavu
LogDataContents1_3_0_8 = Núdzový výstup
LogDataContents1_3_0_9 = Poruchový výstup
LogDataContents1_3_0_10 = Stop HS evakuácia
LogDataContents1_3_0_11 = Stop HS výstraha
LogDataContents1_3_1_0 = CPU VYP
LogDataContents1_3_2_0 = Výber VÝSTUPU
LogDataContents1_4_0_0 = Normál
LogDataContents1_4_0_1 = NAPÁJANIE VYP
LogDataContents1_4_0_2 = Núdz. stav
LogDataContents1_4_0_3 = Výpadok napájania
LogDataContents1_4_0_16 = Dáta poškodené
LogDataContents1_4_0_32 = Údržba(zápis)
LogDataContents1_5_0_0 = Čas
LogDataContents1_5_0_1 = Nastavenie
LogDataContents1_5_0_2 = Denník udalostí
LogDataContents1_5_0_3 = Dáta HS

LogDataBeginingRmId = ID {0}
LogDataBeginingCI = Riadiaci vstup {0}
LogDataBeginingZoneSelection = Výber zóny {0}
LogDataBeginingOperationSwitch = Riadiace tlačidlo {0}
LogDataBeginingEvSelection = Výber HS {0}
LogDataBeginingEmergencyZone = Zóna núdz. stavu {0}
LogDataBeginingEvMessage = Hlasová správa HS {0}
LogDataBeginingSpOutput = Reproduktor {0}
LogDataBeginingAddress = Adresa {0}
LogDataBeginingChangeoverAmp = Prepínací zosilňovač {0}
LogDataBeginingOutputTerminal = Riadený výstup {0}
LogDataBeginingInput = Vstup {0}
LogDataBeginingE = E {0}

LogDataCpuReset = Reset CPU
LogDataAudioLineAbnormality = Poškodená audio linka
LogDataOverheating = Preťaženie
LogDataPowerAbnormality = Porucha napájania
LogDataFuseAbnormality = Porucha poistky
LogDataEmergencyStartSwAbnormality = Porucha tlačidla núdz. stavu (EMERGENCY)
LogDataEmergencyMicAudioLineAbnormality = Porucha audio linky požiarneho mikrofónu
LogDataElementAbnormality = Porucha mikrofónu
LogDataTalkSwAbnormality = Porucha tlačidla hovor (TALK)
LogDataEmergencyCIAbnormality = Porucha núdzového vstupu
LogDataSettingDataAbnormality = Poškodené konfiguračné dáta
LogDataSoundSourceDataAbnormality = Poškodené dáta hlasovej správy
LogDataLogDataAbnormality = Poškodený denník udalostí
LogDataACPowerAbnormality = Porucha 230V napájania
LogDataChargingCircuitFailure = Porucha okruhu nabíjania 
LogDataBatteryFailure = Porucha akumulátorov
LogDataDCPowerAbnormalityPowerFailure = Porucha jednosmerného (DC) napájania
LogDataDSNone = DS nepripojené
LogDataShortCircuit = Skrat obvodu
LogDataOpenCircuit = Rozpojenie obvodu
LogDataEarthFault = Porucha uzemnenia
LogDataProgramError = Chyba v programe
LogDataRamError = Chyba RAM
LogDataDspError = Chyba DSP
LogDataVaEAudioLineAbnormality = VA-E porucha audio linky
LogDataMicrophoneFailure = Porucha microphone
LogDataCommunicationAbnormality = Porucha komunikácie
LogDataDCFuseAbnormality = Porucha poistky DC
LogDataStandbyAmplifierChangeover = Záložný zosilňovač prepnutý
LogDataPtt = Tlačidlo hovor (PTT)
LogDataLock = Blokované
LogDataOff = VYP
LogDataOn = ZAP
LogDataNone = Žiadne
LogDataHyphen = -
LogDataBlake = Prerušenie
LogDataMake = Vykonanie
LogDataRestoration = Obnovenie
LogDataOccurrence = Prihlásenie
LogDataStop = Stop
LogDataStart = Štart
LogDataRtcUpdate = RTC update
LogDataWriting = Zápis
LogDataReading = Čítanie
LogDataRestorationOk = Obnovenie(OK)
LogDataOccurrenceNg = Prihlásenie(NG)
LogDataCpuResetNormal = Normál
LogDataCpuResetWdt = WDT
LogDataEOLOutput = EOL (výstup)
LogDataEOLDevice = EOL (zariadenie)
LogDataEOLSystem = EOL (systém)
ErrorMessageSearchNotMatch = Žiadne súvisiace dáta
ErrorMessageInputSearchValue = Nesprávna hodnota

# Error List
LabelErrorListSet = Zoznam porúch
ButtonAutoRepair = Automatická oprava
# Item Name
ItemsErrorList_1 = č.
ItemsErrorList_2 = Správa
ItemsErrorList_3 = Menu1
ItemsErrorList_4 = Menu2
ItemsErrorList_5 = Zariadenie
ItemsErrorList_6 = RM
ItemsErrorList_7 = Rozšírenie RM
ItemsErrorList_8 = Pozícia
ItemsErrorList_9 = Dáta
ItemsErrorList_10 = Opraviť
ButtonErrorListJump = Opraviť

# Setting Data CSV Output
FileCsvOutSetDataTitle = VM-3000 konfiguračné dáta 
FileCsvOutSetDataNumberOfVM3000E = Počet VM-3000E
FileCsvOutSetDataNumberOfRM200M = Počet RM-200M
FileCsvOutSetDataNumberOfRM300MF = Počet RM-300MF
FileCsvOutSetDataNumberOfRM210 = Počet RM-210
FileCsvOutSetDataNumberOfRM320 = Počet RM-320F
FileCsvOutSetDataSurvOn = ZAP
FileCsvOutSetDataSurvOff = VYP
FileCsvOutSetDataZoneNo = Zóna čo.
FileCsvOutSetDataBeginningLine = VýstupSortie
FileCsvOutSetDataGroupNo = Skupina čo.
FileCsvOutSetDataBeginningZone = Zóna

# Setting Data Print
PrintTitleSetData = VM-3000 konfiguračné dáta 
PrintTitleCompositionFigure = Konfigurácia systému
#PrintTitleConfiguration = Nastavenie konfigurácie
PrintTitleSystem = Nastavenie systému
PrintNumberOfVM3000E = Počet VM-3000E
PrintNumberOfRM300MF = Počet RM-200M
PrintNumberOfRM320 = Počet RM-300MF
PrintNumberOfRM200M = Počet RM-210
PrintNumberOfRM210 = Počet RM-320F
#PrintTitleZone = Nastavenie zón
PrintBeginningZone = Zóna
PrintBeginningLine = Výstup
PrintTitleGroup = Nastavenie skupín
PrintBeginningGroup = Skupina
PrintTitleOperation = Nastavenie makier
PrintBeginningTerminal = Riadiaci vstup
PrintBeginningSwitch = Tlačidlo
PrintTitlePriority = Nastavenie priority
PrintTitleSurv = Nastavenie monitorovania

PrintNone = Žiadne
PrintExist = Existuje
PrintYes = Áno
PrintNo = Nie

# RM Label Print
PrintLabelPower = NAPÁJANIE
PrintLabelFault = SPOL. PORUCHA
PrintLabelCpuOff = CPU VYP
PrintLabelTalk = Hovor

# 2nd stage
LabelLocalInput = LOKAL\nVSTUP
SurvLabelTimeSettingTitle = Čas / Nastavenie intervalu
SurvLabelTimeItem = Čas / Interval
SurvTimeItemName1 = Akumulátory
SurvTimeItemName2 = Ext. regulátor/AC\n-stav poruchy napájania
SurvLabelGrpSettingTitle = Nastavenie skupiny monitorovania
SurvLabelGrpTitle = Skupina monitorovania
SurvLabelNameTitle = Názov skupiny
SurvLabelStatusOutputTitle = Stav výstupu
SurvGrpNameDefault = Monitorovanie
SurvStatusOutputItemNone = Žiadne
SurvStatusOutputItemAll = Všetko
CtrlInputItemGen12 = Napájanie ZAP/VYP
CtrlInputItemGen14 = Reset poruchy výstupu
CtrlInputItemGen15 = Porucha externého vstupu
CtrlInputItemEmg4 = Zosilňovač odpojený
CtrlInputItemRMEmg4 = Reset poruchového výstupu
CtrlOutputItemEmgAll = Všetko
CtrlInputItemLocalInput1 = Entrée Locale -> Výstup1
CtrlInputItemLocalInput2 = Entrée Locale -> Výstup2
CtrlInputItemLocalInput3 = Entrée Locale -> Výstup3
CtrlInputItemLocalInput4 = Entrée Locale -> Výstup4
CtrlInputItemLocalInput5 = Entrée Locale -> Výstup5
CtrlInputItemLocalInput6 = Entrée Locale -> Výstup6
CtrlInputItemLocalInput7 = Entrée Locale -> Všetky
CtrlInputItemLocalInput8 = Rezerva
CtrlInputItemCont1ExternalFailure = Externá porucha
LocalInput = Lokálny vstup
LocalInputNotUsed = Nepoužité
LocalInputUsed = Použité
PrintSurvGrpTitle = Skupina monitorovania {0}
FormRMBOX = RM BOX
LogDataContents1_1_0_11 = Napájanie ZAP/VYP
LogDataContents1_1_0_19 = Štart núdz. stavu (vyradené)
LogDataContents1_1_0_20 = Tlačidlo EVAKUÁCIA(vyradené)
LogDataContents1_1_0_21 = Tlačidlo VÝSTRAHA-ALERT(vyradené)
LogDataContents1_1_0_22 = Reset núdz. stavu(vyradené)
LogDataContents1_2_0_0 = Žiadne
LogDataContents1_2_0_12 = Napájanie ZAP/VYP
LogDataContents1_2_0_13 = Zosilňovač odpojený
LogDataContents1_2_0_14 = Porucha externého vstupu
LogDataContents1_2_0_15 = Porucha výstupu potvrdená
LogDataContents1_2_0_16 = Reset poruchy výstupu
LogDataContents1_2_2_12 = Štart núdz. stavu(vyradené)
LogDataContents1_2_2_13 = Tlačidlo EVAKUÁCIA(vyradené)
LogDataContents1_2_2_14 = Tlačidlo VÝSTRAHA-ALERT(vyradené)
LogDataContents1_2_2_15 = Reset núdz. stavu(vyradené)
LogDataContents1_3_0_0 = Žiadne
LogDataContents1_3_0_4 = Lokálny vstup
LogDataContents1_3_0_12 = Napájanie ZAP/VYP
LogDataContents1_3_0_13 = Zosilňovač odpojený
LogDataContents1_3_0_14 = Porucha externého vstupu
LogDataContents1_3_0_15 = Porucha výstupu potvrdená
LogDataContents1_3_0_16 = Reset poruchy výstupu
LogDataCut = Coupure
LogDataContents2_3_0_4_1 = Výstup1
LogDataContents2_3_0_4_2 = Výstup2
LogDataContents2_3_0_4_3 = Výstup3
LogDataContents2_3_0_4_4 = Výstup4
LogDataContents2_3_0_4_5 = Výstup5
LogDataContents2_3_0_4_6 = Výstup6
LogDataContents2_3_0_4_7 = Všetky
LogDataContents2_3_0_4_8 = Rezerva

ComboBoxItemSoundSourceEmgEv1Level = Evakuácia (úroveň)
ComboBoxItemSoundSourceEmgEv1Pulse = Evakuácia(pulz)
ComboBoxItemSoundSourceEmgEv2Level = Výstraha(úroveň)
ComboBoxItemSoundSourceEmgEv2Pulse = Výstraha(pulz)
ComboBoxItemSoundSourceSilence = Umlčanie
ComboBoxItemSoundSourceAmpCutLevel = Vypnutie zosil.(úroveň)
ComboBoxItemSoundSourceAmpCutPulse = Vypnutie zosil.(pulz)
LabelItemEmgMode = Mód
LabelItemRmControlOut = Obsah2
LabelItemEmgBreak = Obsah2
LabelItemGenControlOut = Obsah2
ComboBoxItemCtrlModeNormallyOpen = Kontakt NO
ComboBoxItemCtrlModeNormallyClose = Kontakt NC
LabelEmgTalkChime = Upozorňovací tón