# Menubar - File
FileToolStripMenuItem = Datei(&D)
NewToolStripMenuItem = Neu(N)
OpenToolStripMenuItem = Öffnen(&O)
SaveToolStripMenuItem = Speichen(&S)
SaveAsToolStripMenuItem = Speichern unter (&S)
DataOutputToolStripMenuItem = Datenausgabe(&P)
PrintSetDataMenuItem = Einstellungen drucken(&P)
CsvSetDataMenuItem = Speichern als CSV(S)
RMLabelToolStripMenuItem = Beschriftung RM(&L)
ExitToolStripMenuItem = Beenden(&X)

# Menubar - Language
LanguageToolStripMenuItem = Sprachwahl(&L)
OpenToolStripMenuItem1 = Auswahl(&A)

# Menubar - Communication
CommunicationToolStripMenuItem = Kommunikation(&K)
DownloadToolStripMenuItem = Einstellungen: VA->PC(&D)
UploadToolStripMenuItem = Einstellungen: PC->VA(&U)
NetworkToolStripMenuItem = Netzwerk Einstellung(&N)

# Menubar - Utility
UtilityToolStripMenuItem = Zubehör(&B)
EVToolStripMenuItem = EV(&E)

# Menubar - Help
HelpToolStripMenuItem = Hilfe(&H)
VersionToolStripMenuItem = Version(&V)

# Form - Title
FormMain = VM-3000 System Software
FormLanguage = Spracheinstellung
FormNetwork = Netzwerkeinstellung
FormEv = EV
FormAbout = Version
FormWarning = Warnung
FormQuestion = Frage
FormInformation = Information
FormProgress = Fortschritt

# Menu
ButtonSystem = System
ButtonConfiguration = Konfiguration
ButtonZone = Zone
ButtonOperation = Ereignis
ButtonPriority = Priorität
ButtonSurv = Überwachung
ButtonLog = Logbuch
ButtonErrorList = Fehlerliste

# Commnon Button
ButtonUpdate = Update
ButtonOk = OK
ButtonCancel = Abbrechen
ButtonYes = Ja
ButtonNo = Nein
ButtonClose = Schließen

# Language Setting
LabelLanguage = Sprache

# Network Setting
LabelIp = IP Addresse
LabelPort = Port Nr.
ErrorMessageIp = Ungültige IP Adresse
ErrorMessagePort = Ungültige Port Nr.

# EV
LabelItemEvSoundSource = EV
LabelItemEvFileSelect = Dateiname
LabelItemEvPlayStop = Start / Stop
LabelItemEvUpload = einzelne Datei
LabelItemEvFileSize = Größe
ButtonEvFileReference = Durchsuchen
ButtonEvFileReset = Löschen
ButtonEvFileUpload = an VM senden
ButtonEvFileDelete = Löschen
ButtonEvAllDownload = Alle empfangen
ButtonEvAllUpload = Alle senden
ButtonEvFileSave = Speichern
LabelEvFileTotalSize = Gesamtgröße

# Help
LabelVersion = Version

# Common Label
LabelNo = Nr.
LabelPreviousButton = Zurück
LabelNextButton = Vor
LabelSubMenuVaVe = VM-3000VA / VM-3000E
LabelGeneral = Allgemein
LabelEmergency = Notfall
LabelInput = Eingang
LabelBgm = Hintergrundmusik
LabelOutput = Ausgang
LabelEv = EV
LabelRm = RM
LabelFm = VM-3000VA

# Common Message
MessageOpenFileDialogTitle = Öffnen
MessageSaveFileDialogTitle = Speichern unter
MessageSetDataFileSaveQuestion = Einstellungen speichern?
MessageSetDataFileReadCompleted = Erfolgreich geöffnet
MessageSetDataFileSaveCompleted = Erfolgreich gespeichert
MessageSetDataFileCsvOutputCompleted = Einstellungen als CSV Datei ausgegeben
MessageLogSaveCompleted = Logbuch gespeichert
MessageSetDataFileInitialQuestion = Sollen die Einstellungen zurückgesetzt werden?
MessageSetDataFileInitialCompleted = Die Einstellungen wurden zurückgesetzt
MessageSeDataDownloadCompleted = Daten erfolgreich empfangen
MessageSeDataUploadCompleted = Daten erfolgreich gesendet
MessageEvDownloadCompleted = EV Text erolgreich empfangen
MessageEvUploadCompleted = EV Text erfolgreich gesendet
MessageEvSaveCompleted = EV Daten erfolgreich gespeichert
MessageEvFileSaveQuestion = EV Datei speichern?
MessageEvFileDeleted = EV Datei gelöscht
MessageProgramVaVeUploadCompleted = Programm (VA+E) erfolgreich gesendet 
MessageProgramRM300MFUploadCompleted = Programm (RM-300MF) erfolgreich gesendet 
MessageLogDownloadCompleted = Logbuch erfolgreich gelesen
MessageProgressBar = Bitte warten ...
MessageInstalledPrinterNone = Drucker nicht installiert
MessageSetDataUploadDiscontinuance = Senden der Einstellungen abgebrochen
MessageSetDataReadDiscontinuance = Lesen der Einstellungen abgebrochen
MessageSetDataReadRepair = Einstellungen korrigiert
MessageWait = Bitte warten ...
ErrorMessageAppDoubleStart = Anwendung schon aktiv
ErrorMessageSeDataDownload = Fehler beim Lesen der Einstellungen
ErrorMessageSeDataUpload = Fehler beim Senden der Einstellungen
ErrorMessageSetFileBroken = Die Datei der Einstellungen ist beschädigt
ErrorMessageInitSetFileBroken = Die Basisdatei ist beschädigt
ErrorMessageInitSetFileFailed = Aktualisierung der Basisdatei fehlgeschlagen
ErrorMessageSetFileSave = Fehler beim Speichern der Einstellungen
ErrorMessageEvDownload = Fehler beim Empfang der EV Datei
ErrorMessageEvUpload = Fehler beim Senden der EV Datei
ErrorMessageEvDelete = Fehler beim Löschen der EV Datei
ErrorMessageEvFile = Die Audiodatei entspricht nicht den Voraussetzungen: 16bit, mono, 48kHz Abtastrate, PCM
ErrorMessageProgramVaVeUpload = Fehler beim Senden des Programms (VA+E)
ErrorMessageProgramRM300MFUpload = Fehler beim Senden des Programms (RM-300MF)
ErrorMessageLogDownload = Empfang des Logbuchs fehlgeschlagen
ErrorMessageLogFileBroken = Logbuch defekt
ErrorMessageFileRead = Lesevorgang fehlgeschlagen
ErrorMessageFileWrite = Schreibvorgang fehlgeschlagen
ErrorMessageCSVCreate = Erstellung der CSV-Datei fehlgeschlagen
ErrorMessageNetworkAvailable = Keine Verbindung zum LAN
ErrorMessageNetworkConnectAndOk = Verbindung zum LAN herstellen und [OK] drücken
ErrorMessageConsistencyZone = Der Ausgang ist keiner Zone zugeordnet
ErrorMessageConsistencyCOUT = Steuerausgang auf unbekanntem VM-3000E
ErrorMessageConsistencySurv = Überwachung nicht aktiv
ErrorMessageConsistencyEOL = EOL Fehler 1
ErrorMessageConsistencyEOL2 = EOL Fehler 2
ErrorMessageLcdMode = VM-3000VA ist nicht bereit zum Senden/Empfangen
ErrorMessagePing = Kein VM-3000VA mit dieser IP Adressse angeschlossen
ErrorMessageInputOutOfRange = Es dürfen nur alphanumerische und die folgenden Zeichen verwendet werden "#","/","_","(",")","-".
QustionMessageEditSetData = Einstellungen korrigieren?
QustionMessageResetErrorList = Speichern?
QustionMessageSetDataRepair = Fehler in den Einstellungen/n Korrigieren?
QustionMessageFileOverWrite = Die Datei {0} existiert bereits./n Ersetzen?
QustionMessageRemoveEventEOL = Die Einstellungen der Notfallsteuereingänge werden zurückgesetzt, wenn Sie die Einstellung Linienendmodule ändern. Sind Sie sicher?
QustionMessageRemoveRepeatingEOL = Die Einstellungen der Notfallsteuereingänge werden zurückgesetzt, wenn Sie die Einstellung Linienendmodule ändern. Sind Sie sicher?

# File Filter
FileFilterSetData = Dateityp VM-3000 Einstellungen (*.vmd)|*.vmd|All File (*.*)|*.*
FileFilterSetDataCSV = Dateityp VM-3000 Einstellungen CSV (*.csv)|*.csv|All File (*.*)|*.*
FileFilterEv = Dateityp VM-3000 EV (*.wav)|*.wav
FileFilterLog = Dateityp VM-3000 Logbuch (*.m3l)|*.m3l|Alle Dateien (*.*)|*.*
FileFilterLogCSV = Dateityp VM-3000 Logbuch CSV (*.csv)|*.csv|Alle Dateien (*.*)|*.*

# System
ContextMenuStripDelete = Löschen
MessageRmDelete = Alle Einstellungen der Sprechstelle werden zurückgesetzt. OK?
LabelSystemType = Systemtyp
LabelVM3000ENumber = Anzahl VM-3000E
LabelAtt = Ext. Lautstärke
LabelEOL = Lin.endmod.
ComboBoxItemSystemType1 = ohne Havarieverstärker
ComboBoxItemSystemType2 = mit Havarieverstärker
ComboBoxItemSystemType3 = Hintergrundmusik-/Durchsagesystem
ComboBoxItemNotUsed = Ungenutzt
ComboBoxItemUsed = Genutzt
ComboBoxItemAllOutput = Alle Ausgänge
ComboBoxItemEachOutput = Ausg. wählbar
ComboBoxItemEOLOutput = Jeder Ausgang
ComboBoxItemEOLDevice = Jedes Gerät
ComboBoxItemEOLSystem = System

LabelVa = VM-3000VA
LabelVe = VM-3000E
LabelRM300MF = RM-300MF
LabelRM320 = RM-320F
LabelRM200M = RM-200M
LabelRM210 = RM-210
LabelSubAmp = Ext. Verstärker
LabelStandbyAmp = Havarieverstärker
LabelBeginingRmId = ID {0}
LabelBeginingRmExtNumber = Erw{0}

# Naming
LabelTitleAI = Audioeingang
LabelTitleAO = Audioausgang
LabelTitleCI = Steuereingang
LabelTitleCO = Steuerausgang

LabelItemName = Name
LabelItemPreAnnounceTone = Vorgong
LabelItemBgm = Hintergrundmusik

ComboBoxItemPreAnnounceTone1 = kein
ComboBoxItemPreAnnounceTone2 = 1-Klang
ComboBoxItemPreAnnounceTone3 = 2-Klang
ComboBoxItemPreAnnounceTone4 = 4-Klang
ComboBoxItemPreAnnounceTone5 = Gong

LabelNamingGenEv1 = EV-1
LabelNamingGenEv2 = EV-2
LabelNamingGenEv3 = EV-3
LabelNamingGenEv4 = EV-4
LabelNamingGenEv5 = EV-5
LabelNamingGenEv6 = EV-6
LabelNamingEmgEv1 = EV Evakuierung
LabelNamingEmgEv2 = EV Warnung
LabelNamingFiremansMike = Feuerwehrsprechstelle

LabelNamingZone = Zone{0}
LabelNamingVaAIInput = VA-Eingang{0}
LabelNamingVaAIBgm = VA-H.grundmusik{0}
LabelNamingVaAO = VA-Ausgang{0}
LabelNamingVaGeneralCI = VA-allg.St.eing{0}
LabelNamingVaEmergencyCI = VA-Notf.St.eing{0}
LabelNamingVaGeneralCO = VA-allg.St.ausg{0}
LabelNamingVaEmergencyCO = VA-Notf.St.ausg{0}
LabelNamingELocalInput = E{0}-lokaler Eing.

LabelNamingEAIRm = E{0}-RM{1}
LabelNamingEAO = E{0}-Ausgang{1}
LabelNamingEGeneralCI = E{0}-allg.St.eing{1}
LabelNamingEEmergencyCI = E{0}-Notf.St.eing{1}
LabelNamingEGeneralCO = E{0}-allg.St.ausg{1}
LabelNamingEEmergencyCO = E{0}-Notf.St.ausg{1}

LabelNamingVaMfSw = RM300MF/{0} {1}
LabelNamingVaMfRm320Sw = RM300MF/{0}320/{1}{2}
LabelNamingVaRmRSw = RM200M/{0} R{1}
LabelNamingVaRmRm210Sw = RM200M/{0}210/{1}{2}

# Event
LabelOperationSet = Einstellung Ereignis
ButtonMainMenuGeneral = Allgemeine Einstellung
ButtonMainMenuEmergency = Notfalleinstellung
ButtonMainMenuRM = Einstellung Sprechstellen
LabelNamingSet = Bezeichnung
LabelSubMenuMfRm = RM-300MF / RM-200M
LabelSubMenuRM210Number = Anzahl RM-210
LabelSubMenuRM320Number = Anzahl RM-320F
LabelTerminal = Steuereingang
LabelSwitch = Notfalltaste
LabelItemSwName = Tastenname

LabelItemGenInputNo = Nr.
LabelItemGenInputName = Name
LabelItemGenSoundSourceName = Funktion
LabelItemGenControlOut = Inhalt2
LabelItemGenZone = Inhalt1

LabelItemEmgInputNo = Nr.
LabelItemEmgInputName = Name
LabelItemEmgSoundSourceName = Funktion
LabelItemEmgControlOut = Steuerausgang
LabelItemEmgZone = Inhalt1
LabelItemEmgBreak = Inhalt2
LabelItemEmgMode = Betriebsart

LabelItemRmType = Allg. Sprechstelle
LabelItemRmNumber = RM Nr.
LabelItemRmName = Name
LabelItemRmFunction = Funktion
LabelItemRmZone = Inhalt1
LabelItemRmControlOut = Inhalt2

LabelItemMfType = Notfallsprechstelle
LabelItemMfNumber = MF Nr.
LabelItemMfName = Name
LabelItemMfFunction = Funktion
LabelItemMfZone = Inhalt1
LabelItemMfControlOut = Inhalt2

LabelEmgTalkChime = Aufmerksamkeitston
LabelRM200MLSw = L
LabelRM200MRSw = R
ComboBoxItemBeginningEV = EV-
ComboBoxItemSoundSourceEmgEv1Level = Evakuierung(Pegel)
ComboBoxItemSoundSourceEmgEv1Pulse = Evakuierung(Puls)
ComboBoxItemSoundSourceEmgEv2Level = Warnung(Pegel)
ComboBoxItemSoundSourceEmgEv2Pulse = Warnung(Puls)
ComboBoxItemSoundSourceReset = Notfall Stopp
ComboBoxItemSoundSourceSilence = Akustik ab
ComboBoxItemSoundSourceAmpCutLevel = Verstärker aus(Pegel)
ComboBoxItemSoundSourceAmpCutPulse = Verstärker aus(Puls)
ComboBoxItemCtrlModeNormallyOpen = NO
ComboBoxItemCtrlModeNormallyClose = NC
ComboBoxItemZoneDisable = kein
ComboBoxItemZoneEvStop = Stopp
ComboBoxItemFunctionDisable = kein
ComboBoxItemOutputTerminalDisable = kein
ComboBoxItemSoundSourceDisable = keine
ComboBoxItemFunctionEnable = Aktivieren
ComboBoxItemFunctionZoneSelection = Zonen Auswahl
ComboBoxItemFunctionEVStart = EV Start
ComboBoxItemFunctionFaultAcknowledge = Fehlerbestätigung
ComboBoxItemFunctionAllSelect = Sammelruf

LabelOperationSwEmergency = Notfall
LabelOperationEmergencySw1 = Bestätigung
LabelOperationEmergencySw2 = Notfall Start
LabelOperationSwEvacuate = Evakuierung
LabelOperationEvacuateSw1 = Evakuierung EV
LabelOperationEvacuateSw2 = kein
LabelOperationSwAlert = Warnung
LabelOperationAlertSw1 = Warnung EV
LabelOperationAlertSw2 = Leuchtentest
LabelOperationSwReset = Emergency Reset
LabelOperationResetSw1 = Notfall Stopp
LabelOperationResetSw2 = kein

# RM-200M SW L1-4
LabelEmgPermissionRM200MRmSwL1Name = Notfall
LabelEmgPermissionRM200MRmSwL2Name = Evakuierung
LabelEmgPermissionRM200MRmSwL3Name = Warnung
LabelEmgPermissionRM200MRmSwL4Name = Notfall Stopp
LabelEmgNoPermissionRM200MRmSwL1Name = Notfall
LabelEmgNoPermissionRM200MRmSwL2Name = Hintergrundmusik1 An/Aus
LabelEmgNoPermissionRM200MRmSwL3Name = Hintergrundmusik2 An/Aus
LabelEmgNoPermissionRM200MRmSwL4Name = Sammelruf

# Zone
LabelZoneSet = Einstellung Zonen 
ButtonZoneSelect = Auswahl
ButtonZoneClear = Löschen
ButtonZoneDefault = Standard
ButtonGroupSelect = Auswahl
ButtonGroupClear = Löschen
ButtonGroupDefault = Standard
LabelZoneLineNo = Ausgang Nr.
LabelZone = Zone
LabelGroupZoneNo = Zone Nr.
LabelZoneName = Name

# Priority
LabelPrioritySet = Prioritätseinstellung
ButtonPriorityMainMenuGeneral = Allgemeine Einstellung
ButtonPriorityMainMenuEmergency = Notfalleinstellung
LabelPriorityControl = Priorität
LabelPriorityControlLIFO = ablösend
LabelPriorityControlFIFO = sperrend

ComboBoxItemPriorityMix = 7(Mischen)
ComboBoxItemPreAnnounceToneOn = EIN
ComboBoxItemPreAnnounceToneOff= AUS
ComboBoxItemChimeType1 = 1-Klang
ComboBoxItemChimeType2 = 2-Klang
ComboBoxItemChimeType3 = 4-Klang
ComboBoxItemChimeType4 = Gong
LabelPriorityItemSoundSource = Eingang
LabelPriorityItemName = Name
LabelPriorityItemPriority = Priorität
#LabelPriorityItemPreAnnounceTone = Vorgong
#LabelPriorityItemChime = Gongauswahl
LabelInternalAtt = Zonenlautst.
LabelExternalAtt = Ext. Lautst.st.
LabelMasterVol = Gesamtlautst.
LabelPrioprityBypass = überbrückt
LabelPriorityUsed = aktiv
LabelPriorityBgm = 8(Hintergrundmusik)

# Surveillance
LabelSurvSet = Überwachungseinstellung
#ComboBoxSurvItemEnable = aktivn
#ComboBoxSurvItemDisable = überbrückt
#ComboBoxSurvItemOnOff1 = EIN
#ComboBoxSurvItemOnOff2 = 12 Std.
#ComboBoxSurvItemOnOff3 = 24 Std.
#ComboBoxSurvItemOnOff4 = AUS
ComboBoxItemFaultOutAll = Sammelfehler Ausgang
ComboBoxItemBeginningFaultOut = Fehler Ausgang
ComboBoxItemBeginningGeneralCOut = Allg. Steuerausgang
LabelSurvItemName = Überwachte Einheit
LabelSurvItemOnOff = Ein / Aus
LabelSurvItemOutputTerminal = Ausgangsanschluss
LabelSurvItemTime = Zeit
LabelSurvItemInterval = Intervall
LabelSurvItem1 = VM-3000VA
LabelSurvItem2 = Notfall EV
LabelSurvItem3 = VM-3000E
LabelSurvItem4 = Notfallsprechstelle
LabelSurvItem5 = Batterie
LabelSurvItem6 = Lautspr. (Kurzschl./Unterbr.)
LabelSurvItem7 = Lautspr. (Erdschluss)
LabelSurvItem8 = Ladeeinrichtung
LabelSurvItem9 = Notfall Steuereingang
LabelSurvItem10 = Allg. Sprechstelle
LabelSurvItem11 = Externer Verstärker
LabelSurvItem12 = Havarieverstärker
ComboBoxSurvTimeNone = nicht aktiv
ComboBoxSurvTimeUnit = Std
ComboBoxSurvIntervaItem1 = 100 Sek
ComboBoxSurvIntervaItem2 = 4 Std.
ComboBoxSurvIntervaItem3 = 24 Std.
ButtonAll = Alle ein
ButtonAllReset = Alle aus

# EV sound source
LabelEvFileSelect = 1. Datei wählen und wiedergeben
ButtonEvFolder = Ordner
ButtonEvFileAdd = Datei hinzufügen
LabelEvSelect = 2. EV Nr. wählen
LabelEvSoundSource = EV Text
LabelEvSoundSource1 = Allg. EV1
LabelEvSoundSource2 = Allg. EV2
LabelEvSoundSource3 = Allg. EV3
LabelEvSoundSource4 = Allg. EV4
LabelEvSoundSource5 = Allg. EV5
LabelEvSoundSource6 = Allg. EV6
LabelEvSoundSource7 = Notfall EV1
LabelEvSoundSource8 = Notfall EV2
LabelEvUpload = 3. Senden ( PC->VA )
ButtonEvUpload = Senden
FolderDescription = Bitte Ordner angeben
ErrorMessageEvNotFolder = Bitte Ordner angeben
ErrorMessageEvNotExistFolder = Der Ordner existiert nicht

# Log
# Log Menu
LabelLogSet = Logbuch
ButtonLogDownload = Auslesen VA
ButtonRead = Logbuch öffnen
ButtonSave = Logbuch speichern
ButtonDispChange = Anzeige umsch.
LabelLogAllOutput = Gesamtes Logbuch
LabelLogErrorOutput = Fehler Logbuch
#ButtonLogCSVOutDisplayImage = Ausgabe(CSV)
#ComboBoxLogAllOutput = Gesamtes Logbuch
#ComboBoxLogErrorOutput = Fehler Logbuch
#BindingNavigatorMoveFirstItem = Anfang
#BindingNavigatorMovePreviousItem = Zurück
#BindingNavigatorMoveNextItem = Vor
#BindingNavigatorMoveLastItem = Letzte
#BindingNavigatorPositionItem = Aktueller Ort
#BindingNavigatorCountItem = Gesamtanzahl
#BindingNavigatorComboBox = Anzeige umsch.
#BindingNavigatorButton = Ausgabe(CSV)
# Log Item Name
ItemsLog_1 = Nr.
ItemsLog_2 = TT/MM/JJJJ
ItemsLog_3 = Zeit
ItemsLog_4 = Modus
ItemsLog_5 = Art
ItemsLog_6 = Gerät
ItemsLog_7 = Adresse
ItemsLog_8 = Faktor
ItemsLog_9 = Inhalt1
ItemsLog_10 = Inhalt2
ItemsLog_11 = Inhalt3
ItemsLog_12 = Aktion
#ItemsLog_13 = Name
# Search
LogSearchValueInvalidity = Ungültig
GroupBoxLogSearch = Suchen
ButtonLogSearch = Suchen
ButtonLogNext = Weiter
# Log Data
LogDataMode_0 = Normal
LogDataMode_1 = ausgeschaltet
LogDataMode_2 = Notfall
LogDataMode_3 = Netzausfall
LogDataMode_16 = Ungültige Daten
LogDataMode_32 = Wartung (Schreiben)
LogDataKind_0 = Betrieb
LogDataKind_1 = Störung
LogDataKind_2 = Systemfehler
LogDataEquipment_1_0 = RM
LogDataEquipment_2_0 = VA
LogDataEquipment_2_1 = CPU AUS
LogDataEquipment_2_2 = VA Schalter
LogDataEquipment_2_3 = MODBUS
LogDataEquipment_3_0 = E
LogDataEquipment_3_1 = CPU AUS
LogDataEquipment_3_2 = E Schalter
LogDataEquipment_4_0 = System
LogDataEquipment_5_0 = System
LogDataEquipment_6_0 = VA
LogDataEquipment_6_1 = E
LogDataEquipment_6_2 = RM
LogDataEquipment_6_5 = Externer Verstärker
LogDataEquipment_6_6 = Havarieverstärker
LogDataFactor_1_0_0 = Links oder Notfall
LogDataFactor_1_0_1 = Tasten 1-60
LogDataFactor_6_0_0 = Gerätefehler
LogDataFactor_6_0_1 = Interner Verstärker
LogDataFactor_6_0_2 = Spannungsversorgung
LogDataFactor_6_0_3 = Notfalltaste
LogDataFactor_6_0_4 = Feuerwehr Sprechstelle
LogDataFactor_6_0_5 = Steuereingang
LogDataFactor_6_0_6 = Dateifehler
LogDataFactor_6_0_7 = DS
LogDataFactor_6_0_8 = Lautsprecher
LogDataFactor_6_1_0 = Geräte Fehler
LogDataFactor_6_1_1 = Interner Verstärker
LogDataFactor_6_1_2 = Spannungsversorgung
LogDataFactor_6_1_3 = Steuereingang
LogDataFactor_6_1_4 = DS
LogDataFactor_6_1_5 = Lautsprecher
LogDataFactor_6_1_6 = VA-E
LogDataFactor_6_2_1 = Mikrofon
LogDataFactor_6_2_2 = Notfalltaste
LogDataFactor_6_2_3 = RM-VA
LogDataFactor_6_2_4 = Spannungsversorgung
LogDataFactor_6_5_0 = Externer Verstärker
LogDataFactor_6_5_1 = Umschaltung
LogDataFactor_6_6_0 = Havarieverstärker
LogDataFactor_6_6_1 = Umschaltung
LogDataContents1_1_0_1 = Sammelruf
LogDataContents1_1_0_2 = Auswahl
LogDataContents1_1_0_4 = Leuchtentest
LogDataContents1_1_0_5 = Hintergrundmusik An/Aus
LogDataContents1_1_0_6 = Fehlermeldung quittiert
LogDataContents1_1_0_7 = Fehlermeldung zurückgesetzt
LogDataContents1_1_0_8 = Notfall Start
LogDataContents1_1_0_9 = Evakuierung EV Start
LogDataContents1_1_0_10 = Warnung EV Start
LogDataContents1_1_0_12 = Notfall Stopp
LogDataContents1_1_0_13 = EV Start
LogDataContents1_1_0_18 = Sprechen
LogDataContents1_2_0_1 = Zonenwahl
LogDataContents1_2_0_2 = EV Start
LogDataContents1_2_0_3 = Audio Start
LogDataContents1_2_0_5 = Evakuierung EV Start
LogDataContents1_2_0_6 = Alarmierung EV Start
LogDataContents1_2_0_7 = Notfall zurückgesetzt
LogDataContents1_2_0_8 = Steuerausgang Notfall
LogDataContents1_2_0_9 = Steuerausgang Fehler
LogDataContents1_2_0_10 = Evakuierung EV Stopp
LogDataContents1_2_0_11 = Warnung EV Stopp
LogDataContents1_2_1_0 = CPU Aus
LogDataContents1_2_2_0 = Ausgangswahl
LogDataContents1_2_2_1 = Sammelruf
LogDataContents1_2_2_2 = Notfall Start
LogDataContents1_2_2_3 = Taste für Evakuierung
LogDataContents1_2_2_4 = Taste für Warnung
LogDataContents1_2_2_5 = Taste für Entwarnung
LogDataContents1_2_2_6 = Feuerwehrsprechstelle Sprechen
LogDataContents1_2_2_7 = Menü Taste
LogDataContents1_2_2_8 = Fehlerausgang bestätigt
LogDataContents1_2_2_9 = Fehlermeldung zurückgesetzt
LogDataContents1_2_2_10 = Leuchtentest
LogDataContents1_2_2_11 = Einschalter
LogDataContents1_3_0_1 = Zonenwahl
LogDataContents1_3_0_2 = EV Start
LogDataContents1_3_0_3 = Audio Start
LogDataContents1_3_0_5 = Evakuierung EV Start
LogDataContents1_3_0_6 = Warnung EV Start
LogDataContents1_3_0_7 = Notfall Stopp
LogDataContents1_3_0_8 = Steuerausgang Notfall
LogDataContents1_3_0_9 = Steuerausgang Fehler
LogDataContents1_3_0_10 = Evakuierung EV Stopp
LogDataContents1_3_0_11 = Warnung EV Stopp
LogDataContents1_3_1_0 = CPU Aus
LogDataContents1_3_2_0 = Ausgangswahl
LogDataContents1_4_0_0 = Normal
LogDataContents1_4_0_1 = Netz aus
LogDataContents1_4_0_2 = Notfall
LogDataContents1_4_0_3 = Fehler Netzspannung
LogDataContents1_4_0_16 = Ungültige Daten
LogDataContents1_4_0_32 = Wartung(Schreiben)
LogDataContents1_5_0_0 = Zeit
LogDataContents1_5_0_1 = Einstellung
LogDataContents1_5_0_2 = Logbuch
LogDataContents1_5_0_3 = EV Daten

LogDataBeginingRmId = ID {0}
LogDataBeginingCI = Steuereingang {0}
LogDataBeginingZoneSelection = Zonenwahl {0}
LogDataBeginingOperationSwitch = Bedientaste {0}
LogDataBeginingEvSelection = EV Auswahl {0}
LogDataBeginingEmergencyZone = Notfallbereich {0}
LogDataBeginingEvMessage = EV Text {0}
LogDataBeginingSpOutput = Lautsprecher {0}
LogDataBeginingAddress = Adresse {0}
LogDataBeginingChangeoverAmp = Umschaltung Verstärker {0}
LogDataBeginingOutputTerminal = Steuerausgang {0}
LogDataBeginingInput = Eingang {0}
LogDataBeginingE = E {0}

LogDataCpuReset = CPU zurückgesetzt
LogDataAudioLineAbnormality = Störung Audioleitung
LogDataOverheating = Überhitzung
LogDataPowerAbnormality = Störung Stromversorgung
LogDataFuseAbnormality = Störung Sicherung
LogDataEmergencyStartSwAbnormality = Störung Notfalltaste
LogDataEmergencyMicAudioLineAbnormality = Störung Audioleitung Feuerwehrsprechstelle
LogDataElementAbnormality = Störung Mikrofon
LogDataTalkSwAbnormality = Störung Sprechtaste
LogDataEmergencyCIAbnormality = Störung Notfall-Steuereingang
LogDataSettingDataAbnormality = Fehler Einstellungen
LogDataSoundSourceDataAbnormality = Fehler EV-Text
LogDataLogDataAbnormality = Fehler Logbuch
LogDataACPowerAbnormality = Störung Netzversorgung
LogDataChargingCircuitFailure = Störung Ladegerät
LogDataBatteryFailure = Störung Batterie
LogDataDCPowerAbnormalityPowerFailure = Störung Gleichspannung
LogDataDSNone = kein DS
LogDataShortCircuit = Kurzschluss
LogDataOpenCircuit = Unterbrechung
LogDataEarthFault = Erdschluss
LogDataProgramError = Programmfehler (Log)
LogDataRamError = Fehler RAM
LogDataDspError = Fehler DSP
LogDataVaEAudioLineAbnormality = Störung Audioleitung VA-E
LogDataMicrophoneFailure = Störung Mikrofon
LogDataCommunicationAbnormality = Störung Kommunikation
LogDataDCFuseAbnormality = Störung Sicherung
LogDataStandbyAmplifierChangeover = Umschaltung Havarieverstäker
LogDataPtt = Tastmodus
LogDataLock = Einrastmodus
LogDataOff = Aus
LogDataOn = Ein
LogDataNone = kein
LogDataHyphen = - 
LogDataBlake = Öffner
LogDataMake = Schließer
LogDataRestoration = Wiederherstellung
LogDataOccurrence = Vorfall
LogDataStop = Stopp
LogDataStart = Start
LogDataRtcUpdate = Echtzeituhr aktualisiert
LogDataWriting = Schreiben
LogDataReading = Lesen
LogDataRestorationOk = Wiederherstellung (OK)
LogDataOccurrenceNg = Vorfall (Fehler)
LogDataCpuResetNormal = Normal
LogDataCpuResetWdt = Reset Watchdog Timer
LogDataEOLOutput = Linienendmodul (Ausgang)
LogDataEOLDevice = Linienendmodul (Gerät)
LogDataEOLSystem = Linienendmodul (System)
ErrorMessageSearchNotMatch = Keine übereinstimmenden Daten
ErrorMessageInputSearchValue = Ungültiger Wert

# Error List
LabelErrorListSet = Systemfehlerliste
ButtonAutoRepair = Automatische Wiederherstellung
# Item Name
ItemsErrorList_1 = Nr.
ItemsErrorList_2 = Text
ItemsErrorList_3 = Menü1
ItemsErrorList_4 = Menü2
ItemsErrorList_5 = Einheit
ItemsErrorList_6 = RM
ItemsErrorList_7 = RM Erweiterung
ItemsErrorList_8 = Position
ItemsErrorList_9 = Daten
ItemsErrorList_10 = Wechseln zu
ButtonErrorListJump = Wechseln zu

# Setting Data CSV Output
FileCsvOutSetDataTitle = VM-3000 Einstellungen
FileCsvOutSetDataNumberOfVM3000E = Anzahl VM-3000E
FileCsvOutSetDataNumberOfRM200M = Anzahl RM-200M
FileCsvOutSetDataNumberOfRM300MF = Anzahl RM-300MF
FileCsvOutSetDataNumberOfRM210 = Anzahl RM-210
FileCsvOutSetDataNumberOfRM320 = Anzahl RM-320F
FileCsvOutSetDataSurvOn = EIN
FileCsvOutSetDataSurvOff = AUS
FileCsvOutSetDataZoneNo = Zonen Nr.
FileCsvOutSetDataBeginningLine = Ausgang
FileCsvOutSetDataGroupNo = Gruppe Nr.
FileCsvOutSetDataBeginningZone = Zone

# Setting Data Print
PrintTitleSetData = VM-3000 Einstellungen
PrintTitleCompositionFigure = Systemkonfiguration
#PrintTitleConfiguration = Konfigurationseinstellung
PrintTitleSystem = Systemeinstellung
PrintNumberOfVM3000E = Anzahl VM-3000E
PrintNumberOfRM300MF = Anzahl VM-300M
PrintNumberOfRM320 = Anzahl RM-320F
PrintNumberOfRM200M = Anzahl RM-200M
PrintNumberOfRM210 = Anzahl RM-210
#PrintTitleZone = Zoneneinstellung
PrintBeginningZone = Zone
PrintBeginningLine = Ausgang
PrintTitleGroup = Gruppeneinstellung
PrintBeginningGroup = Gruppe 
PrintTitleOperation = Ereigniseinstellung
PrintBeginningTerminal = Steuereingang
PrintBeginningSwitch = Taste
PrintTitlePriority = Prioritätseinstellung
PrintTitleSurv = Überwachungseinstellung

PrintNone = Kein
PrintExist = Besteht
PrintYes = Ja
PrintNo = Nein

# RM Label Print
PrintLabelPower = Netz
PrintLabelFault = Kommunikationsfehler
PrintLabelCpuOff = CPU Aus
PrintLabelTalk = Sprechen

# 2nd stage	
LabelLocalInput = lokaler\nEingang
SurvLabelTimeSettingTitle = Zeit- / Intervalleinstellung
SurvLabelTimeItem = überwachte Einheit
SurvTimeItemName1 = Batterie
SurvTimeItemName2 = Externe Lautstärkesteller\n(bei Netzausfall)
SurvLabelGrpSettingTitle = Einstellung Überwachungsgruppen
SurvLabelGrpTitle = Überwachungsgruppe
SurvLabelNameTitle = Gruppenname
SurvLabelStatusOutputTitle = Statusausgang
SurvGrpNameDefault = Überwachung
SurvStatusOutputItemNone = Kein
SurvStatusOutputItemAll = Alle
CtrlInputItemGen12 = VM ein/aus
CtrlInputItemGen14 = Rücksetzen Störmeldung
CtrlInputItemGen15 = Externer Störmeldeeingang
CtrlInputItemEmg4 = Verstärker aus
CtrlInputItemRMEmg4 = Rücksetzen Störmeldung
CtrlOutputItemEmgAll = Alle
CtrlInputItemLocalInput1 = Lokaler Eingang -> Ausgang 1
CtrlInputItemLocalInput2 = Lokaler Eingang -> Ausgang 2
CtrlInputItemLocalInput3 = Lokaler Eingang -> Ausgang 3
CtrlInputItemLocalInput4 = Lokaler Eingang -> Ausgang 4
CtrlInputItemLocalInput5 = Lokaler Eingang -> Ausgang 5
CtrlInputItemLocalInput6 = Lokaler Eingang -> Ausgang 6
CtrlInputItemLocalInput7 = Lokaler Eingang -> alle Ausgänge
CtrlInputItemLocalInput8 = Reserviert
CtrlInputItemCont1ExternalFailure = Externe Störung
LocalInput = Lokaler Eingang
LocalInputNotUsed = ungenutzt
LocalInputUsed = genutzt
PrintSurvGrpTitle = Überwachungsgruppe {0}
FormRMBOX = Sprechstellenauswahl
LogDataContents1_1_0_11 = VM ein/aus
LogDataContents1_1_0_19 = Notfall Start (deaktiviert)
LogDataContents1_1_0_20 = Evakuierungstaste (deaktiviert)
LogDataContents1_1_0_21 = Warnungstaste (deaktiviert)
LogDataContents1_1_0_22 = Notfall Stopp (deaktiviert)
LogDataContents1_2_0_0 = kein
LogDataContents1_2_0_12 = VM ein/aus
LogDataContents1_2_0_13 = Verstärker aus
LogDataContents1_2_0_14 = Externer Störmeldeeingang
LogDataContents1_2_0_15 = Bestätigung Störmeldung
LogDataContents1_2_0_16 = Störmeldung zurücksetzen
LogDataContents1_2_2_12 = Notfall Start (deaktiviert)
LogDataContents1_2_2_13 = Evakuierungstaste (deaktiviert)
LogDataContents1_2_2_14 = Warnungstaste (deaktiviert)
LogDataContents1_2_2_15 = Notfall Stopp (deaktiviert)
LogDataContents1_3_0_0 = kein
LogDataContents1_3_0_4 = Lokaler Eingang
LogDataContents1_3_0_12 = VM ein/aus
LogDataContents1_3_0_13 = Verstärker aus
LogDataContents1_3_0_14 = Externer Störmeldeeingang
LogDataContents1_3_0_15 = Bestätigung Störmeldung
LogDataContents1_3_0_16 = Störmeldung zurücksetzen
LogDataCut = Cut off
LogDataContents2_3_0_4_1 = Ausgang 1
LogDataContents2_3_0_4_2 = Ausgang 2
LogDataContents2_3_0_4_3 = Ausgang 3
LogDataContents2_3_0_4_4 = Ausgang 4
LogDataContents2_3_0_4_5 = Ausgang 5
LogDataContents2_3_0_4_6 = Ausgang 6
LogDataContents2_3_0_4_7 = Alle
LogDataContents2_3_0_4_8 = Reserviert

# EV Warning
EvTransWarningMessage = Bitte spielen Sie die EV Texte am VA sowie am Erweiterungs Verstärker Nummer (1) auf.
EvTransWarningShowSetting = Nicht mehr anzeigen